# Konfigurácia prevádzkovej zbernice

Časť o zbernici zahŕňa informácie o type zbernice, ktorá sa používa. Táto časť je závislá na hardvéri a je len na čítanie. Časť o konfigurácii so všeobecnými nastaveniami pre zbernicu v prevádzke sa dá upraviť.

V ovládačoch POWER FOCUS 8 prevádzková zbernica funguje, len ak je podporovaný modul Anybus vnútri. Podporované sú len moduly kódované s jedinečnou identifikáciou poskytovateľa Atlas Copco. Kúpiť si ich môžete od spoločnosti Atlas Copco. Ak je modul zakúpený od spoločnosti Atlas Copco, tak má správnu identifikáciu poskytovateľa.

Moduly Atlas Copco Anybus podporované pre POWER FOCUS 8 sú tieto

- Profibus M40 (číslo výrobku 8436 0941 05)

- DeviceNet M40 (číslo výrobku 8436 0941 10)

- EtherNet/IP 2 Port M40 (číslo výrobku 8436 0941 15)

- Profinet I/O 2 Port M40 (číslo výrobku 8436 0941 20)

- CC-Link M40 (číslo výrobku 8436 0941 25)

- CC-Link IE M40 (číslo výrobku 8436 0941 30)

Mapovanie zbernice a pridávanie máp zbernice do virtuálnych staníc sa robí cez ToolsTalk. Viac informácií nájdete v návode na konfiguráciu ToolsTalk.

Parametre prevádzkovej zbernice
Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Typ prevádzkovej zbernice | Podporované moduly sú: Profibus M40 DeviceNet M40 EtherNet/IP 2 Port M40 Profinet I/O 2 Port M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | Žiadne
Stav pripojenia | Online: modul je pripojený. Offline: modul je odpojený. Nezhoda identifikácie poskytovateľa: modul nie je zakúpený od spoločnosti Atlas Copco a preto nie je podporovaný. | Offline
Nastaviť podľa siete | Výberový prepínač Zap-Vyp. Určuje, ako je nakonfigurovaná komunikácia modulu prevádzkovej zbernice. Zap: Parametre komunikácie automaticky nastavené v module prevádzkovej zbernice. Parametre určuje sieť počas počiatočného pripojenia so stanicou zo vzdialeného konca. Vyp: Parametre komunikácie sa musia zadať počas konfigurácie. | Vyp
Čítať výsledok Handshake | Výberový prepínač Zap-Vyp. Keď je Zap, nastavenie ovplyvní všetky virtuálne stanice. Signál Čítať výsledok Handshake sa musí mapovať v konfigurácii prevádzkovej zbernice. Akékoľvek výsledky vyprodukované, keď nie sú žiadne výsledky na potvrdenie sa okamžite odošlú do PLC. Výsledky na potvrdenie sa zaradia do frontu a keď sa potvrdia, tak sa vymažú a do frontu sa odošle ďalší výsledok. Čas medzi vymazaným výsledkom a ďalším výsledkom vo fronte závisí od doby cyklu pre prevádzkovú zbernicu nastavenú vo všeobecných nastaveniach prevádzkovej zbernice. Ak sa zmení nastavenie alebo mapovanie prevádzkovej zbernice pre virtuálnu stanicu, výsledky, ktoré sú ešte vo fronte, sa vyprázdnia a neodošlú sa do PLC. | Vyp
Zamknúť nástroj, keď je prevádzková zbernica offline | Výberový prepínač Zap-Vyp. Určuje akciu vykonanú ovládačom, ak dôjde k strate komunikácie medzi modulom prevádzkovej zbernice a Master prevádzkovej zbernice (PLC). | Vyp
Synchronizácia pri zvolenej úlohe | Výberový prepínač Zap-Vyp. Ak je povolená, rám prevádzkovej zbernice sa má znova synchronizovať pri zmenách úlohy. | Vyp
Poradie bajtov pre cyklické údaje | Vyberte, aké poradie bajtov sa má použiť pre cyklické údaje: Nastaviť podľa siete Intel (malé) Motorola (veľké) | Nastaviť podľa siete
Rozšírený režim | Vyberá medzi spätne kompatibilným 152-bajtovým režimom údajov a 368-bajtovým režimom údajov: Zap: 368-bajtový režim údajov. Vyp: 152-bajtový režim údajov. | Vyp
Adresa zariadenia | Stanovuje offset v oblasti PLC prvého bajtu, do ktorého sa má zapisovať. Rozsah 0 – 999. | 1

V tejto sekcii

- Vytvorenie všeobecnej konfigurácie zbernice