# Programas de Múltiplas Etapas

AVISO

Risco de ferimento

Uma alteração na configuração do programa de aperto pode causar torque, sentido de rotação ou velocidade inesperados no(s) sistema(s) onde o programa está sendo usado. Isso pode provocar ferimentos graves e/ou danos materiais.

- Verifique as configurações do programa de aperto depois de incluir um novo programa ou aplicar alterações em um programa existente.

Recursos do controlador, como Estratégias de Aperto de Baixa Reação e funções gerais do controlador, entre outros, precisam de licença distribuída por meio do Sistema de Gerenciamento de Funcionalidade (FMS). Embora a configuração de recursos seja possível sem licenças específicas, a atribuição e utilização de tais recursos exigirão que seja instalada a licença correta no controlador. Consulte Licenças (FMS) para informações mais detalhadas sobre licenças.

Um aperto em múltiplas etapas é um aperto realizado em diversas etapas. O número de etapas e os tipos de etapas variam em função do aperto a ser realizado. Um aperto de múltiplas etapas é altamente configurável e inclui funções de monitoramento e restrições. Para acessar programas de aperto de múltiplas etapas, vá para a aba Tightening (Aperto) na exibição inicial e selecione Multistep Program Library (Biblioteca de programas de múltiplas etapas) no painel esquerdo.

Nesta seção

- GUI de Múltiplas Etapas
- Etapa de aperto
- Monitores de etapa
- Restrições da etapa
- Relatores de resultado
- Adicionando um Programa de Múltiplas Etapas
- Excluir um Programa de Múltiplas Etapas
- Definições de um Programa de Aperto de Múltiplas Etapas
- Ferramentas STB e Múltiplas Etapas