# Configuração dos LEDs da Ferramenta

## Os LEDs da ferramenta apresentam os seguintes recursos:

- O LED frontal ilumina a área de trabalho e pode ser utilizado para indicar o status do resultado para ferramentas compatíveis.

- O LED azul faz parte dos LEDs da ferramenta ou parte da EHMI ou RHMI de ferramentas compatíveis. Um sinal de saída pode ser conectado ao LED azul.

- Os LEDs de status são constituídos de um anel vermelho, um amarelo e um verde ou uma anel segmentado em ferramentas tipo pistola específicas. Sinais de saída podem ser conectados aos LEDs de status.

- Uma luz de sinalização de resultado configura como os LEDs da ferramenta acendem para indicar o status de resultados de apertos e a duração dessas luzes de sinalização em ferramentas compatíveis.

Um sinal de saída pode ser do tipo evento ou estado.

Um sinal de estado fica ativo, desde que o estado esteja ativo.

Um sinal de evento fica ativo durante o intervalo de tempo configurado.

## LED azul

O LED azul pode ser configurado com um sinal de saída de evento ou estado. O status do sinal é exibido com uma luz permanente.

Para configurar o LED azul

- Selecione um sinal para conectar com o LED azul.

- Opcional: defina a duração de um sinal de evento.

O LED azul é substituído por uma luz de sinalização ou complementado com por uma na EHMI ou RHMI para tipos específicos de ferramentas.

## Luz de sinalização de resultado

Uma luz de sinalização de resultado configura como os LEDs da ferramenta acendem para indicar o status de resultados de apertos e a duração dessa luz de sinalização.

A configuração afeta a luz de sinalização de resultado do LED frontal e do LED de status em ferramentas compatíveis. Isso inclui padrão e duração. Caso o padrão esteja definido como Desativado, a luz de indicação de resultado não será utilizada, mesmo que o LED Frontal seja definido como Ativo na visualização de Configuração da Ferramenta.

O LED Frontal deve ser definido como Ativo na visualização Configuração da Ferramenta para utilizar a luz de sinalização de resultado de LED em ferramentas compatíveis.

O LED Frontal suporta as cores verde e vermelha. Padrões que utilizam a cor amarela não exibirão amarelo no LED frontal

Sinais indicadores de resultados
Sinal | Descrição
--- | ---
Desativado | Nenhum LED é ativado após o aperto, independentemente do resultado.
Verde | A luz amarela sempre liga quando uma operação de aperto está Ativa.
Red:high:yellow:low | Caso o aperto seja finalizado incorretamente (NOK); um LED vermelho indica que o valor final é alto demais, ou um LED amarelo indica que o valor é baixo demais. O vermelho e o amarelo podem acender simultaneamente (por exemplo, no caso de um torque alto demais e um ângulo baixo demais).
Red:high(prio):yellow:low | Caso o aperto seja finalizado incorretamente (NOK); um LED vermelho indica que o valor final é alto demais, ou um LED amarelo indica que o valor é baixo demais. O vermelho e o amarelo não podem acender simultaneamente. Somente o vermelho acende no cado de valores alto e baixo simultâneos.
Red:NOK:yellow:low | Um LED vermelho indica que o aperto terminou de maneira incorreta (NOK). Um LED amarelo adicional pode indicar se o valor é baixo demais.
Vermelho:NOK | Um LED vermelho indica que o aperto terminou de maneira incorreta (NOK). Não são exibidos LEDs adicionais.

## LEDs de status

Os LEDs de status é constituída de LEDS de três cores: vermelha, amarela e verde. Cada luz pode ser permanente ou intermitente. Isso possibilita um total de seis sinais diferentes que podem ser conectados aos LEDs de status.

Para configurar os LEDs de status

- Para cada cor e função, permanente ou intermitente, selecione um sinal de saída no menu de atalho.

- Opcional: defina a duração de um sinal de evento.

Sinais de LEDs de status e luzes de sinalização de resultado podem não ser exibidos simultaneamente na ferramenta. As seguintes condições são aplicadas:

- Um LED é ligado somente por um sinal configurado quando não houver apertos em andamento e quando o sinal de saída de controle é ativado.

- Um LED é desligado quando o próximo aperto é iniciado, mesmo que a duração configurada ainda não tenha sido atingida para um sinal de tipo evento ou o sinal de saída de controle não tenha sido desativado para um sinal de tipo estado.

- A luz de sinalização de resultado nos LEDs de status será desativada, caso uma atualização, ativada ou desativada, seja feita a um sinal configurado.

## Duração

A duração decide por quanto tempo a luz de sinalização de resultado ficará acesa após o gatilho ser liberado.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Para próximo aperto | O LED azul, os LEDs de status e a luz de indicação de resultado ficam ligados até o próximo aperto ser iniciado.
Hora | O LED azul fica ligado ao longo da duração configurada após a ativação. Os LEDs de status ficam ligados ao longo da duração configurada após a ativação ou até o início do próximo aperto. A luz de sinalização de resultado fica ligada ao longo da duração configurada após o gatilho ser liberado ou até o início do próximo aperto.