# Parametri della fase di serraggio di Qualità della chiave

I parametri indicati nelle tabelle sono disponibili se viene utilizzata una delle strategie STwrench. Esistono diverse combinazioni di strategie. Alcuni dei parametri sono disponibili solo per alcune strategie e potrebbero non essere visibili in altre strategie.

Le regole dei parametri sono controllate automaticamente. Se si verifica una violazione, l'indicatore d'errore viene visualizzato vicino ai parametri incorretti. Selezionare l'indicatore dell'errore per visualizzare ulteriori informazioni sull'errore.

Cambiare strategia può comportare la visualizzazione dell'indicatore di errore. Ciò indica che la combinazione scelta non è valida e dev'essere corretta.

Per ulteriori informazioni su STwrench, consultare la Guida dell'utente di STwrench (numero di materiale stampato 9836 4134 01).

Parametri nella fase di serraggio di STwrench
Nome parametro | Condizione | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | --- | ---
Strategia di controllo |  | Le opzioni del parametro sono: Punto di rendimento, Coppia residua/tempo, Coppia residua/angolo, Coppia residua/picco e Allentamento e riserraggio. |
Tempo di rilevamento perdita coppia anticipata |  | Dall'avvitamento completato, il programma o iniziare il serraggio con un aumento di coppia. Se l'utensile rileva una diminuzione di coppia in questo periodo di tempo, viene riportato uno slittamento. Se l'attacco scivola sulla testa della vite e la coppia misurata è inferiore all'avvitamento completato entro il tempo specificato, il serraggio viene interrotto riportando una perdita di coppia anticipata. | 200 ms
Coppia finale |  | Definisce la coppia target per la fase di serraggio. | 0 Nm
Limiti di coppia | Target = Coppia | Selezione fatta da un interruttore. Posizione Auto o Manualmente. |
Coppia minima | Limiti di coppia = manuale | Valore di coppia per il limite inferiore | 0 Nm
Coppia massima | Limiti di coppia = manuale | Valore di coppia per il limite superiore | 0 Nm
Angolo finale | Target = angolo o Target = coppia o angolo | Definisce l'angolo finale per la fase di serraggio. | 0°
Limiti di angolo | Target = Angolo | Selezionato da un menu a discesa. Le opzioni del parametro sono: Auto o Manualmente. Possono essere selezionati i valori dell'angolo max e min |
Limiti di angolo | Target = Coppia | Selezionato da un menu a discesa. Le opzioni del parametro sono: Off: nessun monitoraggio del limite dell'angolo. Dall'avvitamento completo: La finestra di monitoraggio è impostata dal raggiungimento della Coppia di avvitamento completo. Dalla coppia: La finestra di monitoraggio è impostata al raggiungimento del valore di coppia specificato. |
Coppia di monitoraggio angolo finale |  | Il valore di coppia da dove vengono monitorati i limiti dell'angolo | 20 Nm
Angolo min. | Limiti dell'angolo = attivo o manualmente | Limite inferiore del valore dell'angolo | 324°
Angolo max. | Limiti dell'angolo = attivo o manualmente | Limite superiore del valore dell'angolo | 396°
Limite di ricerca dell'angolo | Limiti di angolo = manualmente |  | 0
Misura la coppia a |  | Selezionato da un menu a discesa. Le opzioni del parametro sono: Valore coppia max Valore all'angolo di picco |
NOK su finale inferiore a target |  | Selezione fatta da un interruttore. Posizione On od Off. | Off
Modifica limite bullone |  |  | 50 Nm

Parametri aggiuntivi nella fase di serraggio di STwrench se la strategia è Avvitatore - produzione, e PVT compensa con punto sottotesta
Nome parametro | Condizione | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | --- | ---
Punto di compensazione di coppia | Compensazione di coppia = On |  | 0°
Distanza PCT | Compensazione di coppia = On |  | 360°
Intervallo PVT | Compensazione di coppia = On |  | 180°
Ritardo monitoraggio | Compensazione di coppia = On |  | 0°
Coppia prevalente min | Compensazione di coppia = On | Valore di coppia per il limite inferiore | 1 Nm
Coppia prevalente max | Compensazione di coppia = On | Valore di coppia per il limite superiore | 20 Nm
Valore di compensazione | Compensazione di coppia = On | Selezionato da un menu a discesa. Le opzioni del parametro sono: Coppia media Coppia massima |