# Maskinens kapacitetstestläge aktivt – 10148

Maskinens kapacitetstestläge aktivt.

Namn i SoftPLC: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Intern I/O: SANT

- Ljusfyr: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Användardisplay: FALSKT

- Mjuk väljare: FALSKT

- I/O-expander: SANT

- Verktygslysdiod: SANT

- Verktygssummer: SANT

- Verktygsring: FALSKT

- Fältbuss: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- Manuellt läge: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Verktygsvibrator: FALSKT

- Automatiseringsregler: SANT