# Liste des résultats NOK

Message d'erreur | Description | Emplacement IGU
--- | --- | ---
Erreur variateur | Erreur d’entraînement interne ou perte d’entraînement détectée. | S/O
Resserrage | Tentative de serrage d'une vis déjà serrée. | Paramètres de serrage (Modifier) > Détection de resserrage
Couple de démarrage en douceur supérieur au maxi. | Couple de démarrage en douceur supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 1) Démarrage en douceur > Couple maxi.
Couple d'autotaraudage supérieur au maxi. | Couple d'autotaraudage supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Autotaraudage > Couple maxi.
Couple d'autotaraudage inférieur au mini. | Couple d'autotaraudage inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Autotaraudage > Couple mini.
Limite de couple de sécurité basse | Valeur de couple automatiquement calculée pour assurer que le capteur de couple est monté correctement. | S/O
Couple d'approche supérieur au maxi. | Couple de vissage libre supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites de couple d'approche > Couple maxi.
Angle d'approche supérieur au maxi. | Angle de vissage libre supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites d'angle d'approche > Angle maxi.
Approche dépassant la limite de temps maxi. | Durée de vissage libre supérieure à la limite maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites d'angle d'approche > Temps maxi.
Approche inférieure à la limite de temps mini. | Durée de vissage libre inférieure à la limite minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites d'angle d'approche > Temps mini.
Couple d'approche inférieur au mini. | Couple de vissage libre inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites de couple d'approche > Couple mini.
Angle d'approche inférieur au mini. | Angle de vissage libre inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites d'angle d'approche > Angle mini.
Couple d'étape finale supérieur au maxi. | Couple d'étape finale supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Limites de couple manuel > Couple maxi.
Angle d'étape finale supérieur au maxi. | Angle d'étape finale supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Angle maxi.
Couple d'étape finale inférieur au mini. | Couple d'étape finale inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Limites de couple manuel > Couple mini.
Angle d'étape finale inférieur au mini. | Angle d'étape finale inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Angle maxi.
Expiration du délai de serrage | Limite de temps de serrage dépassée. | [MultiStep] Paramètres de serrage (Modifier) > Étape dépendante [Autres programmes de serrage] : paramètre établi fixé à 30 secondes
Gâchette relâchée | Détente d'outil relâchée avant que le niveau cible ne soit atteint. | [MultiStep] : relâcher la gâchette avant que l’étape de serrage ne soit atteinte [Autres programmes de serrage] : relâcher la gâchette avant que la phase de serrage ne soit terminée
Décrochage | La douille s'est échappée de l'écrou. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Paramètres de serrage > Temps de détection de décrochage
Cible atteinte avant l’étape finale | Couple cible atteint avant l'étape finale du programme de serrage. | Couple cible
Couple de traînée inférieur au mini. | Couple post view inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Couple de traînée > Couple mini.
Couple de traînée supérieur au maxi. | Couple post view supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Couple de traînée > Couple maxi.
Intervalle de couple de traînée non atteint | Intervalle de couple post view atteint. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Couple de traînée > Longueur de couple mini.
Intervalle de compensation de couple non atteint | Angle d'intervalle de compensation de couple avant fin de vissage libre non atteint. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Compensation de couple > Point de compensation de couple
Mouvement de l'outil dépassé | L'outil s'est déplacé au-delà des limites d'angle instaurées. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 1) Compensation TrueAngle (Marche) ; Limites de mouvement de l'outil > Positif/Négatif
Erreur de surveillance de courant | Erreur de surveillance actuelle. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 1) Surveillance de courant (Marche)
Étape finale dépassant la limite de temps maxi. |  | [TurboTight ] Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Temps maxi.
Étape finale inférieure à la limite de temps mini. |  | [TurboTight ] Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Temps mini.
Limite de temps TurboTight dépassée | Limite de temps TurboTight dépassée. | [TurboTight ] Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Temps maxi.
Moniteur de point d'ajustement haut | Clé seule. Contrôler la valeur de serrage détectée dépassée. | Paramètres de serrage (Modifier) > Phase de réduction (Étape 2) > Réduction effectuée > Réduction du couple effectuée
Aucun couple résiduel | Clé seule. Le couple résiduel était sous le seuil. | [TurboTight] + [TensorPulse] Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) > Paramètres de serrage > Facteur de corrélation du couple résiduel
Survitesse | Clé seule. La clé gyroscopique n’a pas réussi à mesurer l’angle en raison de la vitesse élevée. | S/O
Arrêté | Arrêt externe avant que l'objectif ne soit atteint. | [Multistep] : Arrêt externe avant que l'objectif de l'étape de serrage n'ait été atteint [Autres programmes de serrage] : Arrêt externe avant la fin de l'étape de serrage