# TensorPulse Startstufen-Parameter

Während der Startstufe wird das Werkzeug in einem Drehzahlmodus ohne Impuls gedreht.

Parametername | Beschreibung | Default Value (Standardeinstellung)
--- | --- | ---
Richtung | Die Parameter-Optionen sind CW (im Uhrzeigersinn) oder CCW (gegen den Uhrzeigersinn). | Im Uhrzeigersinn
Softstart | Ermöglicht die Einstellung von Drehzahl, Winkel und maximalem Drehmoment des Werkzeugs, um das Aufsetzen der Schraube auf das Gewinde zu erleichtern. Die Auswahl erfolgt über Optionsfelder. Aus: Softstart ist ausgeschaltet. Ein: Softstart ist eingeschaltet. | Aus
Drehzahl | Bestimmt die während des Softstarts verwendete Drehzahl. | 300 rpm
Winkel | Bestimmt den während des Softstarts verwendeten Winkel. | 90°
Moment obere Toleranz | Bestimmt das während des Softstarts verwendete maximale Drehmoment. | 1,25 Nm
Rehit-Erkennung | Frühzeitig: Stoppt sofort die Verschraubung, wenn eine bereits fest gezogene Schraube (oder ein Bolzen) entdeckt wird. Die Verschraubung wird als NIO angesehen. Dies erfordert, dass der Softstart aktiviert ist. Vollständig: Auch wenn eine schon angezogene Schraube erkannt wird, wird die Verschraubung erst dann beendet, nachdem alle Schraubstufen abgeschlossen wurden. Die Verschraubung wird als NIO angesehen. Für eine Zweitversuchserkennung, wenn der Softstart nicht aktiviert ist, müssen Sie die Option Rehit-Erkennungsfunktion Vollständig auswählen. Bei einer vollständigen Rehit-Erkennung wird der Schraubvorgang erst beendet, wenn alle Schraubstufen durchlaufen wurden. Die Verschraubung wird als ein Zweitversuch (Rehit) angesehen, wenn die Drehzahl nicht die Hälfte der Einschraubdrehzahl erreicht. Dann wird ein Zweitversuchsfehler angezeigt. Aus: Es wird keine Zweitversuchserkennung ausgeführt. Kombi-Softstart = Aus und Rehit = Früh nicht zugelassen. | Aus
Wahrer Winkelausgleich | Schalter mit Ein- oder Aus-Position. | Aus
Grenzwerte für Werkzeugbewegung | Nur aktiv, wenn der wahre Winkelausgleich auf Ein gesetzt ist Definiert die Drehgrenzen des Werkzeugs. |
Negativ | Nur aktiv, wenn der wahre Winkelausgleich auf Ein gesetzt ist Definiert die maximale Negativrotation des Werkzeugs. Wenn der Wert überschritten wird, wird der Schraubvorgang eingestellt und ein Fehler gemeldet. Angegeben wird der Wert als Winkelzahl. | 30
Positiv | Nur aktiv, wenn der wahre Winkelausgleich auf Ein gesetzt ist Definiert die maximale Positivrotation des Werkzeugs. Wenn der Wert überschritten wird, wird der Schraubvorgang eingestellt und ein Fehler gemeldet. Angegeben wird der Wert als Winkelzahl. | 30
Befestigungs-Tuning verwenden | Die Aufsatzeinstellung wird über Optionsfelder ausgewählt. | Nein
Getriebeübersetzung | Drehzahl der Stecknuss = Werkzeugdrehzahl / Übersetzungsverhältnis | 1,00
Effizienz-Tuning | Ein Wert von 0,9 entspricht beispielsweise einem Effizienzverlust von 10 %. | 1,00