# 공구 모터 세부 조정

모터 세부 조정으로 공구의 모터 제어 장치를 조정하여 성능을 최적화하고 손실을 최소화할 수 있습니다.

케이블 공구의 경우, 모터 세부 조정은 컨트롤러와 공구의 특정한 각 조합과 함께 수행되어야 합니다. STB 공구는 새 모터 세부 조정을 수행할 필요 없이 다른 컨트롤러로 이동할 수 있습니다.

모터 세부 조정을 수행하기 전에 공구가 가상 스테이션에 연결되었고 컨트롤러가 조임을 수행하도록 설정되었는지 확인해 주세요.

모터 세부 조정은 약 1분이 소요되며 완료될 때까지 스핀들을 시계 방향(CW)과 시계 반대 방향(CCW)으로 회전시킵니다.

오픈 엔드 기어 전면 장착부(GFA: Gear Front Attachment)로 구성된 공구의 경우 모터 튜닝을 수행하기 전에 공구에서 오픈 엔드 확장부를 제거해 주세요.

## 모터 세부 조정을 수행하세요.

1. 홈 보기에서, 공구 탭으로 이동하여, 모터를 세부 조정할 공구를 선택하고 모터 세부 조정으로 이동합니다.

2. 수행을 선택한 다음 공구에서 트리거를 눌러주세요.

3. 확인을 눌러 모터 세부 조정을 시작해 주세요.

   화면의 지침에 따라 모터 세부 조정이 완료될 때까지 공구 트리거를 누르고 유지하세요.

   - 모터 세부 조정이 성공하면, OK 이벤트가 표시됩니다.

   - 모터 세부 조정이 성공하지 않거나 모터 세부 조정이 완료되기 전에 공구 트리거가 해제되면 NOK 이벤트가 표시됩니다.