# Stato dell'utensile

Il riquadro Stato contiene informazioni sulla temperatura dell'utensile.

## Temperatura dello strumento

Le temperature dello strumento (per strumenti con cavo e a batteria) sono costantemente monitorate da POWER FOCUS 8. Le unità di temperatura supportate sono gradi Celsius (°C), l'unità predefinita, e gradi Fahrenheit (°F). Quando la temperatura del motore dell'utensile o dell'elettronica relativa supera la temperatura massima, l'utensile viene bloccato e viene visualizzato un avviso (2014). Lo strumento viene nuovamente sbloccato quando la temperatura scende al di sotto del limite di temperatura.

La temperatura dell'utensile non è disponibile per STwrench.

## Monitoraggio della temperatura dell'utensile

Dal display dello strumento o tramite l'interfaccia web, gli utenti possono accedere alle ultime temperature del motore e dell'elettronica dello strumento misurate insieme alla marca temporale in cui è stata presa la misura.

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Utensile.

2. Le temperature di componenti elettronici e motore dell'utensile sono indicate nel riquadro di sinistra Stato.
   Per gli utensili a impulsi, viene anche indicata la temperatura della relativa unità a impulsi.

3. Selezionare la vista Picco di temperatura per visualizzare un elenco dei picchi di temperatura più elevati per il componente.

4. Selezionare la vista Temperatura in tempo reale per monitorare continuamente la temperatura di un componente.