# Configuration du serrage synchronisé (matériel)

Remarque : la configuration du logiciel doit être effectuée avant que la configuration matérielle ne soit terminée afin d'éviter d'éventuels conflits de configuration.

Serrage synchronisé permet à plusieurs POWER FOCUS 8 connectés d'exécuter des serrages synchronisés.

1. Veiller à ce que chaque coffret ait été correctement configuré (voir Configuration de serrage synchronisé pour plus d'informations).

2. À l'aide d'un câble série PF8, connecter le port Com B de Référence de synchronisation au premier port Com A du Membre de synchronisation.

3. À l'aide d'un autre câble série PF8, connecter le premier port Com B de Membre de synchronisation au second port Com A du Membre de synchronisation. Procéder ainsi pour tous les coffrets suivants.

   Un système de serrage synchronisé peut être configuré avec 5 Membres de synchronisation maximum.

Les coffrets doivent être interconnectés avec un câble d'arrêt d'urgence. Voir Scénarios de connexion d’Arrêt d'urgence.