# Abandon de données - 10125

Lorsque DATADROP est réglé sur vrai à la fin d'un serrage, le signal DATADROP abandonnera le résultat du serrage. Le résultat ne sera pas stocké de manière persistante ni envoyé à un appareil ou à des clients comme ToolsNet ou des adaptateurs de protocole.

Nom dans SoftPLC : DATADROP

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI