# 응급 정지 장치

POWER FOCUS 8에는 EN ISO 13849-1 범주 3 PL d에 따라 중복 분리가 가능한 응급 정지 기능을 만들 때 필요한 기반 시설이 장착되었습니다. 원격 시동 기능을 사용할 때에는 응급 정지 기능을 반드시 사용해야 합니다.

응급 정지 기능은 공급 분리 장치(EM 정지 버튼 등)와 함께 사용될 수 있습니다. 누르면 컨트롤러 드라이브에 전압 공급을 중단합니다.

응급 정지 기능은 단일 응급 정지 체인에 연결된 단일 컨트롤러 또는 최대 10개의 컨트롤러와 함께 사용될 수 있습니다. 다중 컨트롤러 구성에서 응급 정지 신호는 E-stop in 및 E-stop out과 PoE 1 및 PoE 2를 사용하여 첫 번째 컨트롤러에서 상호 연결된 모든 컨트롤러로 분산됩니다. 체인의 마지막 컨트롤러가 피드백 신호를 보내 모든 컨트롤러가 응급 정지 신호를 받았음을 표시합니다. 응급 정지 이벤트가 표시됩니다.

응급 정지의 경우, 커넥터 보드의 응급 정지 커넥터를 통해 24V DC의 출력을 내보냅니다.

이 섹션에서

- 케이블 배선
- 응급 정지용 PIN 구성