# Exporter Toutes les informations du coffret

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Coffret et sélectionner Exportation/Importation sur le panneau gauche.

2. Aller dans la fenêtre Exportation, sélectionner l’icône ellipse puis Toutes les informations du coffret dans la fenêtre contextuelle.

3. Dans la fenêtre Exportation, sélectionner Exporter.
   À la fin du processus d'exportation, une fenêtre contextuelle d'exportation confirme que l'exportation est terminée.
   Un fichier PF/IXBExport_<nom IAM>_<horaire>.tar.gz est automatiquement téléchargé.

En exportant Toutes les informations du coffret, la configuration du coffret, les programmes de serrage, les réglages, les résultats et les événements sont exportés pour un traitement ultérieur. Une partie de l’exportation se fait à la fois depuis l’outil filaire et depuis les outils sans fil connectés.

Toutes les données incluses dans l’exportation sont enregistrées dans un fichier « PFExport_<nom IAM>_<horaire (valeur horaire la plus faible affichée en secondes)>.tar.gz », qui inclut les fichiers et dossiers suivants :

- "PFExport_<dateheure>_Results.csv » : Tous les résultats disponibles.

  Les résultats sont exportés dans un fichier texte au format CSV. Le dernier résultat exécuté est le premier dans le fichier CSV.

  Il est possible d'exporter les informations de résultats suivantes pour les serrages et les desserrages :

Informations sur les résultats | Programmes de serrage | Programmes MultiStep | Serrage synchronisé
--- | --- | --- | ---
Numéro d'identité | - | - | X
Type de serrage | X | X | X
Nom du poste de travail virtuel | X | X | X
VIN (Chaîne d'identifiant) | X | X | X
Date et heure | X | X | X
Identifiant d’outil unique | X | X | -
Nom de la séquence de lots | X | X | -
Compteur de séquences de lots | X | X | -
Comptage des lots | X | X | -
Nom de la vis | - | - | X
État total | - | - | X
Infos état total | - | - | X
État | X | X | X
Infos d’état | X | X | X
Nom du mode | - | - | X
Nom du programme de serrage/MultiStep | X | X | X
Erreur d'arrêt | - | X | X
Erreurs | - | X | X
Étape échouée | - | X | X
Canal | - | - | X
Couple cible (Nm) | X | X | -
Final Torque (Nm) | X | X | X
Angle cible (deg) | X | X | -
Départ angle final (Nm) | X | X | X
Angle final (deg) | X | X | X
Angle d'approche (deg) | X | - | -
Facteur de corrélation de couple résiduel | X | X | -
Temps écoulé (s) | - | X | X
Limite basse d'angle (deg) | X | X | X
Limite basse d'angle (deg) | X | X | X
Limite basse de couple (Nm) | X | X | X
Limite haute de couple (Nm) | X | X | X
Nombre d'impulsions | X | - | -
Courant à l'arrêt (A) | X | X | X
Compensation TrueAngle (deg) | X | X | -
Temps avant approche terminée (ms) | X | - | -
Temps avant couple final (ms) | X | - | -
Texte cible | X | X | -
Données d’étape | - | X | X
Couple d’autotaraudage | X | X | X
Couple de traînée | X | X | X
Déclenchement d'angle d'approche | X | X | X

Le délimiteur de champ et le format des nombres dépendent des paramètres de langue :

Langue | Date/heure | Délimiteur de champ | Format des nombres
--- | --- | --- | ---
Anglais (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tchèque (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Allemand (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Espagnol (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Français (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Coréen (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italien (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japonais (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugais (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Russe (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Suédois (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Chinois (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

Pour le serrage synchronisé, tous les résultats disponibles sont dans le fichier nommé « PFExport_<dateheure>_Results.csv.zip ».

- "PFExport_<dateheure> _Events.csv": Tous les événements disponibles.

  Les informations suivantes sur l'évènement sont exportées dans un fichier texte au format CSV :

  - Gravité

  - Date

  - Durée

  - Code

  - Description

  - Poste de travail virtuel qui a déclenché l’évènement (uniquement exporté pour PF8-Handheld)

  - Module porteur (uniquement exporté pour le serrage synchronisé)

  - Canal (uniquement exporté pour le serrage synchronisé)

- « /réglages » - Paramètres et configurations (utilisés par Importation)

Pour les paramètres et les configurations exportés du bus de terrain :

- Configuration générale de bus de terrain (adresse IP incluse)

- Configuration de bus de terrain

- Mappage de bus de terrain (mappage du poste de travail virtuel sur ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip": Les programmes Multistep de serrage et de desserrage sont exportés comme fichiers .json (à utiliser avec MID2500).

- "atlas_sys_d.zip": Fichiers de connexion provenant de l’application Drive.

- "atlas_sys_i.zip": Fichiers de connexion provenant de l’application IT. Lecture possible pour le personnel d’Atlas Copco uniquement.

- "atlas_protocol_log.zip » : Fichiers de connexion provenant d’adaptateurs de protocoles externes.

- “ExportInfo.txt” : Document texte contenant des informations sur l’IAM et le coffret.

- "atlas_plc.zip": Configuration API.

- “licenseInformation.zip” : Informations sur les licences et Capabilités du système.