# Configurar el controlador como punto de acceso inalámbrico

Si se han configurado múltiples canales previamente en Modo cliente inalámbrico, activar Modo AP inalámbrico actualizará la lista de canales para recoger únicamente el canal actual/predeterminado para el Modo AP inalámbrico.

Se pueden conectar hasta 32 herramientas a un punto de acceso.

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Ajustes y seleccione Red en el panel izquierdo.

2. En ventana AP inalámbrico, seleccione Editar.

3. Configure Activado como On.

4. Introduzca la información requerida, facilitada por el administrador local del sistema.

   - Dirección IP

   - Máscara de subred

   - Puerta de enlace

5. Para distribuir direcciones IP, configure Servidor DHCP como On e introduzca Inicio rango IP y Parada rango IP.

6. Introduzca un Nombre de red (SSID).

7. En la ventana Seguridad, seleccione Modo y seleccione un modo de seguridad de la lista. Si se ha elegido WPA2 personal, introduzca una clave de seguridad cuya longitud tenga como mínimo 10 cifras o más.

8. Seleccione Aplicar.