# Configurando o Controlador como um Ponto de Acesso Sem Fio

Se múltiplos canais foram configurados anteriormente em Modo Cliente Sem Fio, ativar Modo Ponto de Acesso Sem Fio atualizará a lista de canais para que ela contenha somente o canal atual/padrão para o Modo Ponto de Acesso Sem Fio.

É possível conectar até 32 ferramentas a um único ponto de acesso.

1. Na exibição inicial, acesse a aba Definições e selecione Rede no painel esquerdo.

2. Na janela Ponto de Acesso Sem Fio, selecione Editar.

3. Defina Ativado como Ativo.

4. Insira as informações necessárias fornecidas pelo administrador local do sistema:

   - Endereço IP

   - Máscara de sub-rede

   - Gateway

5. Para distribuir endereços IP, defina Servidor DHCP como Ativo e insira Início do intervalo IP e Fim do intervalo IP.

6. Insira um Nome de rede (SSID).

7. Na janela Segurança, selecione Modo e escolha o modo Segurança na lista. Se o WPA2 Personal(WPA2 Pessoal) for escolhido, insira a Security key(Chave de segurança), cujo comprimento deve ser de 10 dígitos ou mais.

8. Selecione Aplicar.