# Configuración de un selector de bocas a través del bus de E/S

1. Conecte un selector de bocas al bus de E/S del controlador.

2. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Estación virtual, seleccione una estación virtual en el panel izquierdo, vaya a la ventana Accesorios y seleccione Seleccionar accesorios.

3. Vaya a la pestaña Selector de bocas y compruebe que el selector aparece en la columna Accesorios asignados.