1. Power Focus 8
2. Configurazione
3. Utilizzo della scheda Controller
4. Serraggio sincronizzato
5. Segnali del serraggio sincronizzato
6. Segnali di ingresso: Segnali secondari
7. Comando canale: 10054 Segnali secondari
8. Posizione di partenza

# Posizione di partenza

Nome in SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_SET_ZERO_POSITION

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1