# Configurazione della connessione ToolsTalk

Per collegare un controller a ToolsTalk, configurare e attivare le impostazioni del protocollo ToolsTalk sul controller.

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Impostazioni e selezionare Connessioni server nel riquadro di sinistra.

2. Nella finestra ToolsTalk, configurare i seguenti parametri:

   Campo | Descrizione
   --- | ---
   On/Off | Attiva/disattiva la comunicazione con il server ToolsTalk
   Porta del server | Porta del server ToolsTalk
   Host server | Indirizzo IP server ToolsTalk
   Crittografia | Utilizzare la crittografia TLS per la comunicazione ToolsTalk.

3. Selezionare Applica.

Per visualizzare lo stato della connessione ToolsTalk, selezionare il pulsante Vai ai risultati e accedere alla visualizzazione Risultati in tempo reale. Quindi, selezionare il pulsante Connessione protocollo . Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la scheda Connessioni server.

Per informazioni sulla configurazione di ToolsTalk, consultare la guida utente ToolsTalk 2.