# Acessando o Controlador na LAN

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Network (Rede) no painel esquerdo.

2. Na janela Factory Ethernet Port (Porta Ethernet da Fábrica), selecione Edit (Editar) e depois, defina Enabled (Ativado) como On (Ativo).

Conecte o cabo de rede à porta Ethernet de Fábrica e depois, de forma manual, especifique as informações necessárias ou, se disponível, use as informações fornecidas pelo servidor DHCP. As informações necessárias são:

- Endereço IP

- Máscara de sub-rede

- Gateway

Essas informações devem ser fornecidas pelo administrador local do sistema.

Ao usar a opção manual, há definições opcionais disponíveis para o uso pelos DNS servers (servidores DNS).