# Configurar Apriete sincronizado (hardware)

Tenga en cuenta que la configuración de software se debe realizar antes de completar la configuración del hardware para evitar posibles conflictos de configuración.

Apriete sincronizado permite conectar varios POWER FOCUS 8 para ejecutar aprietes sincronizados.

1. Asegúrese de que cada controlador se ha configurado correctamente (consulte Configuración de apriete sincronizado para obtener más información).

2. Utilice un cable de conexión en cadena PF8 para conectar el puerto Com B de Sync Reference al primer puerto Com de Sync Member.

3. Utilice otro cable de conexión en cadena PF8 para conectar el primer puerto Com B de Sync Member al segundo puerto Com A de Sync Member. Haga lo mismo para todos los controladores posteriores.

   Un sistema de apriete sincronizado se puede configurar con un máximo de 5 Sync Members.

Los controladores deben estar interconectados con un cable Estop. Consulte Escenarios de conexión de parada de emergencia.