# Estação Virtual Geral

Em Estação Virtual Geral, podem ser salvos diversos relatórios de resultados e definições de aperto específicos. Diversos filtros podem ser criados para que apresentem resultados específicos. Nas definições de apertos, características como comportamento do desbloqueio de ferramentas podem ser definidas. Essas configurações podem então ser atribuídas a estações virtuais.

## Adicionando e editando uma configuração

1. Na exibição inicial, acesse a aba Configurações, selecione Estação Virtual Geral no painel esquerdo e selecione o ícone sinal de mais no canto superior direito da tela.

2. Dê um novo nome à configuração e selecione Editar.

3. Na janela Filtro de resultados para relatórios defina a chave seletora como Ativo para aqueles parâmetros que você deseja incluir nos resultados. Por padrão, todos os parâmetros são definidos como Ativo.

   Ativar um filtro de resultado evita que o respectivo resultado seja enviado, mas o resultado é ainda mostrado no controlador.

   Os parâmetros a seguir podem ser definidos na seção Filtro de resultados para relatórios:

   - Desaperto

   - Incremento de lote

   - Diminuição de lote

   - Restaurar lote

   - Ignorar programa de aperto

   - Abortar sequência

   - Cancela uma sequência de lotes não iniciada

   - Restaura uma sequência de lotes

4. Na janela Definições de Aperto, defina um valor para qualquer um dos parâmetros listados. Por padrão, todos os parâmetros são definidos como Desativado.

   Os parâmetros a seguir podem ser definidos na seção Definições de Aperto:

   - Destravar ferramenta no desaperto: garante que a ferramenta esteja travada após um aperto NOK.

   - Desativar desaperto: garante que o operador não desaperte um parafuso quando isso não é permitido.

   - Desativar aperto: garante que o operador não aperte um parafuso quando isso não é permitido.

   - Máximo de afrouxamentos consecutivos: garante que o operador não possa realizar mais do que o número configurado de afrouxamentos antes que a ferramenta trave.

## Definições de Destravar ferramenta no desaperto

Definição | Descrição
--- | ---
Desativado | Uma ferramenta desativada permanece desativada, independentemente do status do desaperto.
Em OK | Uma ferramenta desativada é destravada após executado um desaperto OK.
Sempre | Uma ferramenta desativada é destravada logo que executado um desaperto, independentemente do status do desaperto.

## Definições de Desativar desaperto

Para garantir que um parafuso não possa ser afrouxado por engano, utilize a função de desabilitar afrouxamento. Há quatro definições para Desativar desaperto

Definições | Descrição
--- | ---
Desativado | O desaperto fica sempre ativado. É sempre possível desapertar um parafuso.
No aperto OK | O desaperto fica desativado após um aperto OK. Não é possível desapertar um parafuso apertado corretamente.
No aperto NOK | O desaperto fica desativado após um aperto NOK. Não é possível desapertar um parafuso não apertado corretamente.
Sempre | O desaperto fica sempre desativado. Não é possível desapertar um parafuso.
Após cada operação | O afrouxamento é desabilitado após qualquer operação, incluindo aperto OK/NOK, afrouxamento OK/NOK e se a ferramenta estiver em funcionamento livre (sem resultado).

Essas definições são válidas durante a execução de uma tarefa. O desaperto é ativado ou desativado, dependendo da definição e do status do último aperto. Para uma nova tarefa, o estado inicial de Desativar desaperto é definido como:

Definições | Estado inicial da nova tarefa
--- | ---
Desativado | Desaperto ativado. É possível desapertar um parafuso.
No Aperto OK | Desaperto desativado. Não é possível desapertar um parafuso.
No Aperto NOK | Desaperto desativado. Não é possível desapertar um parafuso.
Sempre | Desaperto desativado. Não é possível desapertar um parafuso.
Após cada operação | Desaperto desativado. Não é possível desapertar um parafuso

O estado inicial é aplicado sempre que uma nova tarefa é atribuída a uma Estação Virtual ou quando uma tarefa inicia novamente. O estado inicial pode diferir dependendo do tipo de tarefa, descrito a seguir.

Programa de aperto e Modo de sincronização

Ativação e desativação do desaperto segue a definição de Desativar desaperto e é definido como o status do último aperto.

Sequência de Lotes

Durante a sequência de lotes Ativação e desativação do desaperto segue a definição de Desativar desaperto é definido como o status do último aperto. Isso se aplica quando um lote vai para o próximo em uma sequência de lotes. Se uma sequência de lotes iniciar novamente, o desaperto é ativado ou desativado de acordo com o estado inicial de uma nova tarefa.

Lote de Fonte

Ativação e desativação do desaperto segue o mesmo procedimento descrito na Sequência de lotes. Se uma lote de fonte em andamento iniciar novamente ou se um novo for selecionado, o desaperto é ativado ou desativado de acordo com o estado inicial de uma nova tarefa.

Aperto da fonte (Sem controle de lote)

Durante um lote, Ativa e desativar é definido de acordo com o status do último aperto. Se um novo programa for selecionado, ativar e desativar são definidos de acordo com o estado inicial da nova tarefa. Se qualquer alteração de programa, ferramenta ou soquete for realizada, ativar e desativar são definidos de acordo com o estado inicial da nova tarefa.

Aperto com multieixos

Ativar e desativar aperto segue sempre o status do último aperto. Isso também se aplica a um novo modo de sincronização.

## Definições de Desativar aperto

Para assegurar que um operador não aperte um parafuso erradamente, há uma função chamada Desativar aperto. Há quatro definições para Desativar aperto:

Definições | Descrição
--- | ---
Desativado | O aperto fica sempre ativado. É sempre possível apertar um parafuso.
No aperto NOK | O aperto fica desativado após um aperto NOK. Não é possível apertar um parafuso que não tenha sido apertado corretamente até que a ferramenta esteja destravada.
No aperto OK | O aperto fica desativado após um aperto OK. Não é possível apertar um parafuso que tenha sido apertado corretamente até que a ferramenta esteja destravada.
Depois de cada aperto | O aperto é sempre desabilitado após cada aperto e deve ser destravado por sinal ou afrouxamento para habilitar a ferramenta para o próximo aperto.
Após cada operação | O aperto é desabilitado após qualquer operação, incluindo aperto OK/NOK, afrouxamento OK/NOK e se a ferramenta estiver em funcionamento livre (sem resultado). Deve ser destravado por sinal ou afrouxamento para habilitar a ferramenta para o próximo aperto

Essas definições são válidas durante a execução de uma tarefa. O aperto é ativado ou desativado, dependendo da definição e do status do último aperto. Para uma nova tarefa, o estado inicial de Desativar aperto é definido como:

Definições | Estado inicial da nova tarefa
--- | ---
Desativado | Aperto ativado
No Aperto OK | Aperto ativado
No Aperto NOK | Aperto ativado
Depois de cada aperto | Aperto desativado
Após cada operação | Aperto desativado

O estado inicial é aplicado sempre que uma nova tarefa é atribuída a uma Estação Virtual ou quando a tarefa inicia novamente. O estado inicial pode diferir dependendo do tipo de tarefa, como descrito na seção de definições de Desativar Desaperto.

O uso das configurações de aperto com STB, SRB e TBP em uma zona de sombra de rádio apresenta algumas limitações:

- A configuração de disable loosening(desabilitar afrouxamento), After every operation(Após cada operação), somente funciona quando a ferramenta está conectada ao controlador. Na zona de sombra do rádio, o comportamento retorna para On OK tightening(No aperto OK).

- A configuração de disable tightening(desabilitar aperto), After every operation(Após cada operação), somente funciona quando a ferramenta está conectada ao controlador. Na zona de sombra do rádio, o comportamento retorna para After every tightening(Após cada aperto).

- A configuração de maximum consecutive loosening(máximo de afrouxamentos consecutivos somente funciona quando a ferramenta está conectada ao controlador. O contador não funcionará e a ferramenta não travará enquanto estiver na zona de sombra de rádio.

## Configurações de máximo de afrouxamentos consecutivos

Para garantir que o operador não afrouxe o parafuso mais do que o número permitido de vezes, configure a ferramenta para travar após atingir o número máximo de afrouxamentos consecutivos. Você pode definir este valor entre 0 e 250.

- Se definido como 0, o operador pode afrouxar o parafuso um número infinito de vezes e a ferramenta nunca travará.

- Se definido como um número maior que 0, a ferramenta contará cada afrouxamento. Ao atingir o número configurado, ela travará e impedirá novos afrouxamentos.

O contador de afrouxamentos consecutivos é zerado a cada tentativa de aperto, seja ela bem-sucedida (OK) ou malsucedida (NOK).

Quando a ferramenta trava, ela não pode realizar afrouxamentos, mas ainda pode realizar apertos. Se uma tentativa de afrouxamento for feita, a mensagem Too many consecutive loosenings(Demasiadas tentativas de afrouxamento) - evento 4021 - aparecerá. O sinal de Afrouxamento consecutivo máximo atingido – 245 também ativará se poderá ser enviado aos sistemas externos por Fieldbus ou exibido em um sinalizador tipo coluna (stack light).

Para desbloquear e zerar o contador, um sistema externo deve disparar o sinal Zerar muitos afrouxamentos – 10151 por Fieldbus ou um acessório. O sinal Desbloqueio do mestre - 10005 também pode desbloquear a ferramenta para o afrouxamento, mas não zerará o contador. Um aperto realizado enquanto o afrouxamento está bloqueado destravará a ferramenta para novos afrouxamentos e zerará o contador.

## Permitindo que uma ferramenta desativada seja destravada após um desaperto.

- Nas Definições de Aperto da Estação virtual atribuída e da ferramenta conectada, defina Destravar ferramenta no desaperto como Em OK ou Sempre.

Para ativar as definições acima, devem ser atendidas as seguintes condições:

- O parâmetro Desativar desaperto não pode ser definido como Desativado ou Sempre.

- O parâmetro Desativar desaperto não pode ser definido com o mesmo valor de Desativar aperto.

- O programa de aperto utilizado deve estar com o desaperto ativado.

Quando a ferramenta está travada tanto para o aperto como para o desaperto, em decorrência de um estado desativado, ela pode ser destravada com um dos sinais de entrada a seguir:

- Desbloqueio-Mestre - 10005

- Desbloquear Ferramenta ao Desativar - 10059

- Desbloquear aperto ao desativar - 10149

- Desbloquear afrouxamento ao desativar - 10150

Não é possível destravar uma ferramenta desativada com os sinais de entrada, se Travar ferramenta no desaperto estiver definido como Sempre.

## Designando uma configuração a uma estação virtual

Cada estação virtual pode ter sua própria configuração e diversas estações virtuais podem compartilhar a mesma configuração. Uma configuração precisa ser atribuída a uma estação virtual para ficar ativa.

1. Na exibição inicial, acesse a aba Estação Virtual. Selecione a Estação Virtual a qual você deseja atribuir uma configuração no painel esquerdo.

2. No menu da direita role para baixo até Geral; a primeira configuração é selecionada por padrão. Selecione o ícone Elipse próximo do nome da configuração.

3. Na janela pop-up, selecione uma configuração na lista. A janela pop-up é fechada na seleção.

4. Para finalizar a atribuição, selecione APLICAR ou DESFAZER à direita.

Nesta seção

- Configurando Definições de Apresentação de Resultados ao Vivo
- Configurando o armazenamento do Toque e Gráfico Finais