# TensorPulse 풀기 매개변수

풀기 매개변수
매개변수 이름 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
풀기 활성화 | 꺼짐: 풀기가 비활성화됩니다. 켜짐: 풀림이 활성화되고 추가 매개변수를 구성할 수 있습니다. | 켜짐
감지 토크 | 자동: 값은 공구의 유형과 공구의 기능에 따라 설정됩니다. 수동: 값이 수동으로 설정됩니다. | 자동
감지 토크 | 풀기 작업 수행을 시작하고 풀기 결과를 만드는 데 필요한 최소 토크. | 3.5 Nm
런업 토크 | 자동: 값은 공구의 유형과 공구의 기능에 따라 설정됩니다. 수동: 값이 수동으로 설정됩니다. | 자동
런업 토크 | 토크가 런업 토크 미만으로 떨어지면, 풀기가 OK로 간주됩니다. 나사 길이의 차이에 따라, 시스템은 나사가 완전히 런업되었을 때를 판단할 수 없습니다. 이는 작업자가 결정해야 합니다. | 1.75 Nm
풀기 속도 | 풀기 속도는 런업 토크에 도달하면 얻어집니다. 최대: 값은 최대로 설정됩니다. 수동: 값이 수동으로 설정됩니다. | 최대
풀기 속도 | 풀기 속도가 수동으로 설정된 경우 표시됩니다. | 1 rpm