# USB를 통해 컨트롤러 소프트웨어 업데이트하기

1. USB 플래시 드라이브를 컨트롤러에 연결하면 설치 마법사가 자동으로 시작됩니다.

   USB 플래시 드라이브에서 여러 개의 소프트웨어 버전을 사용할 수 있는 경우, 다른 소프트웨어 업그레이드 파일이 있는 목록이 표시됩니다.

2. 소프트웨어 업그레이드 파일을 선택하여 지침에 따라 설치를 완료하세요.

USB 플래시 드라이브에는 사용 가능한 파티션이 있어야 하고 Linux에 맞게 포맷되어야 합니다. 예를 들어, 가능한 형식은 FAT 또는 NTFS입니다.

업그레이드가 완료될 때까지 USB 장치를 제거하거나 IAM을 분리하지 말아주세요.

동기화 조임의 경우 새 소프트웨어 버전으로 업그레이드하거나 새 소프트웨어 버전에서 다운 그레이드한 후 모든 Sync 멤버 컨트롤러를 수동으로 다시 시작해 주세요.

컨트롤러 애플리케이션이 반복적으로 기동되지 못하면 컨트롤러는 복구 모드로 부팅됩니다. 복구 모드에서 새 펌웨어를 설치할 수 있습니다. 복구 이미지는 소프트웨어 업데이트와 함께 배포되며 더 최신 복구 이미지가 존재하는 경우 업데이트될 수 있습니다.

복구 이미지 업데이트 중에는 시스템을 끄지 마십시오. 업데이트 시작 시에 시스템이 재부팅됩니다.