# 무선 공구를 위한 WLAN 및 Bluetooth

POWER FOCUS 8 컨트롤러에는 Bluetooth를 지원하는 무선 모듈이 있으며 액세스 포인트 역할을 하여 WLAN 네트워크를 생성할 수 있습니다.

무선 AP 모드에서는 하나의 채널만 선택할 수 있습니다. 무선 AP 모드와 무선 클라이언트 모드가 모두 활성화된 경우, 이 채널만 두 모드에 공통적으로 사용됩니다.

연결된 공구는 클라이언트, 다른 장치의 액세스 포인트 또는 둘 모두에 사용될 수 있습니다.

POWER FOCUS 8은 액세스 포인트 모드를 사용하여 연결된 25개의 공구와 Bluetooth 모드를 사용하여 연결된 6개의 공구를 지원합니다

이 섹션에서

- 무선 클라이언트 구성
- 컨트롤러를 무선 액세스 포인트로 구성하기
- 무선 공구 및 STwrench를 위한 페어링 모드
- Bluetooth 요구 사항
- 무선 공구 제한
- 무선 공구를 컨트롤러에 페어링하기
- IxB 공구 제한
- BCP/BCV-RE 공구 연결