# 非常停止

POWER FOCUS 8 は、EN ISO 13849-1 カテゴリ 3 PL d にしたがって冗長破壊による非常停止機能を構築するのに必要なインフラストラクチャーを備えています。リモート開始機能を使用するときには、非常停止機能を使用しなければなりません。

非常停止機能は、（非常停止ボタンなどの）電源切断デバイスで使用することができます。押すと、コントローラードライブへの供給電圧が遮断されます。

非常停止機能は、単一コントローラ、または単一非常停止チェーン中の最大 10 コントローラのいずれかで使用することができます。複数のコントローラ構成では、非常停止信号は、非常停止入力および非常停止出力および PoE 1 および PoE 2 を使用して、最初のコントローラから相互接続されたすべてのコントローラに配信されます。チェーン内の最後のコントローラは、すべてのコントローラが非常停止信号を受信したことを示すために、フィードバック信号を返します。非常停止が表示されます。

非常停止のために、コネクタボード上の非常停止コネクタを通る 24V DC 出力があります。

本セクション内

- 配線
- 非常停止用 PIN 構成