# Conectando Ferramentas BCP/BCV-RE

O processo de conexão das ferramentas BCV e BCP ao controlador é ligeiramente diferente daquele para outros tipos de ferramenta.

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Conexões BCP/BCV-RE no painel esquerdo.

2. Adicione uma nova configuração de Conexão de BCP/BCV-RE selecionando o ícone plus (sinal de mais) no canto superior direito da tela.

3. Ative a configuração e forneça um nome no campo do nome.

4. Preencha os respectivos campos com a Porta do dispositivo e o Host do dispositivo da ferramenta que deseja conectar. Essas informações podem ser encontradas em Loader Software (Software do Carregador ) da ferramenta.

A ferramenta agora está conectada ao controlador. Atribua-a a uma Estação Virtual, de modo a usá-la com um programa de aperto.