# Atualizando o Software do Controlador por meio do USB

1. Conecte o pendrive USB ao controlador: o assistente de instalação inicia automaticamente.

   Se diversas versões do software estiverem disponíveis no pendrive USB, uma lista com os diversos arquivos de atualização do software é exibida.

2. Selecione o arquivo de atualização do software para instalar e siga as instruções para finalizar a instalação.

O pendrive USB precisa ter uma partição disponível e estar formatado para trabalhar com Linux. Possíveis formatos são, por exemplo, FAT ou NTFS.

Não remova o dispositivo USB ou desconecte o IAM até que a atualização seja concluída.

Para um aperto sincronizado, reinicialize todos os controladores Sync Member após a atualização para uma nova versão do software ou downgrade de uma nova versão do software.

Se o aplicativo do controlador falhar repetidamente ao iniciar, o controlador será inicializado em modo de recuperação. No modo de recuperação, um novo firmware pode ser instalado. A imagem de recuperação é distribuída com a atualização do software e pode ser atualizada se houver uma imagem de recuperação mais recente.

Não desligue a energia do sistema durante a atualização da imagem de recuperação. O sistema irá reinicializar ao iniciar a atualização.