# Finestra di configurazione dei protocolli in una stazione virtuale

Nella vista Home, aprire la scheda Stazione virtuale e selezionare una stazione virtuale nel pannello di sinistra. Nella finestra Protocolli è presente un elenco di protocolli di comunicazione disponibili a seconda dell'attuale licenza in uso. L'opzione Protocollo aperto è disponibile per tutte le licenze.

Per accedere alle funzionalità di ILM Protocol, consultare la guida per l'utente diILM Protocol.

Per ottenere accesso alla funzionalità tramite Protocollo aperto, dev'essere definita un'unica porta per ogni stazione virtuale.

1. Impostare l'interruttore Open Protocol su On.

2. Immettere il numero di porta del server.

3. Inserire il valore per Timeout comunicazione in secondi (tra 15 e 60).

4. Immettere un valore di PLC Index compreso tra 1 e 20.

   Indice PLC è pertinente solo in caso di utilizzo di SoftPLC.
   Indice SoftPLC consente di associare la posizione in cui scrivere i comandi Open Protocol nella memoria condivisa. Il valore predefinito è 1 ma è possibile inserire i valori da 1 a 20.

5. Scegliere l'azione da applicare in caso di perdita del collegamento con il client.

   L'impostazione Disconnetti controlla l'azione applicata quando si verifica un errore di connessione:

   - Nessuno: il programma di serraggio procede normalmente.

   - Blocca utensile: l'utensile viene bloccato al termine dell'attuale serraggio.

   - Non assegnare compito: il serraggio viene interrotto al termine dell'attività in corso. Fatta eccezione dei programmi di serraggio semplici o sequenze di lotto in cui l'attività verrà rimossa al completamento.

   - Blocca sempre strumento: l'utensile viene bloccato al termine dell'attuale serraggio, indipendentemente dal risultato.

6. Utilizzo del contatore legacy

   Questa impostazione conteggia tutti i serraggi in una sequenza e produce il numero dei sistemi secondari. Per abilitare questa impostazione, impostare Usa contatore legacy su Sì.

7. Programma di svitatura MID2500

   Questa impostazione consente di selezionare un programma di svitatura MID2500 dall'elenco.

8. Toccare o selezionare Applica quando si è pronti.

Poiché il valore predefinito di PLC Index è sempre 1 e non viene eseguito alcun controllo per verificarne l'utilizzo, l'utente potrebbe aver configurato il sistema in modo che l'indice venga impostato più volte durante l'aggiunta delle stazioni virtuali. In questo caso, Soft PLC potrà determinare la stazione virtuale da cui deriva il MID in ingresso.