# Synchronized tightening

Las funciones de controlador, como las estrategias de apriete de baja reacción y las funciones para todos los controladores entre otras, requieren distribuir licencias a través del Functionality Management System (FMS). Aunque la configuración de las funciones es posible sin licencias específicas, la asignación y uso de esas funciones requerirán instalar la licencia adecuada en el controlador. Consulte Licencias (FMS) para más información detallada sobre las licencias.

La configuradción de Synchronized tightening se realiza a través de ToolsTalk 2.

Con Synchronized tightening se pueden conectar y ejecutar a la vez varios controladores PF8. El primer controlador en la configuración se llama Sync Reference y controla todos los aprietes e informes de datos. Se pueden conectar hasta 5 controladores PF8 adicionales, llamados Sync Members, a Sync Reference a través de un cable de conexión en cadena PF8. Consulte Configurar hardware para Synchronized tightening. Los Sync Members controlan las herramientas.

## Sync Reference

Sync Reference es el cerebro en el sistema. Controla:

- los ajustes de apriete

- los informes de datos

- la configuración del sistema completo

- la conexión a ToolsTalk y ToolsNet

Los accesorios y buses de campo se conectan directamente a Sync Reference.

## Sync Member

Sync Member funciona como una unidad sin ninguna funcionalidad adicional. La parte informática no funciona y no es posible conectar ningún accesorio externo o protocolos a un Sync Member. Cada Sync Member tiene asignado un número de canal. El número del canal se utiliza para:

- identificar una herramienta y disco conectados dentro de Configuración de la disposición de hardware en ToolsTalk 2.

- seleccionar las herramientas y discos que deben incluirse en el apriete en Sync Mode.

- producir informes de resultado.

- identificar piezas defectuosas en eventos de error.

## Aprietes

Solo es posible ejecutar el apriete sincronizado en programas de apriete Multistep. Para sincronizar aprietes entre cada herramienta, se utilizan los puntos de sincronización. Al alcanzar estos puntos, las herramientas se esperan entre ellas antes de continuar a la siguiente etapa en el programa de apriete. Un programa de apriete puede contener hasta 25 etapas (puntos de sincronización no incluidos).

La asignación de los programas de apriete solo se puede realizar a través de ToolsTalk 2 y no es posible a través del controlador.

## Licencias

El apriete sincronizado es una característica FMS. Solo Sync Reference requiere una licencia. Puede convertir cualquier controlador PF8 en Sync Member sin licencias adicionales. La licencia de Sync Reference es una función de controlador FMS accesorio.

Si se elimina la licencia de Sync Reference, no se podrán realizar aprietes en modo Apriete sincronizado. Si se pierde la conexión con el servidor de licencias, la licencia conservará su validez durante 48 horas. El controlador buscará una licencia de Sync Reference válida cada hora.

En esta sección

- Interfaz de usuario para el apriete sincronizado
- Configurar el apriete sincronizado
- Configurar Apriete sincronizado (hardware)
- Aprietes sincronizados
- Resultados en tiempo real de apriete sincronizados
- Señales de apriete sincronizado
- Herramientas compatibles con el apriete sincronizado
- Accesorios CAN de apriete sincronizado