# 脉冲单步骤启动阶段参数

在启动阶段中，工具在速度模式下旋转，无需任何脉冲作用。

参数名称 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
软启动 | 允许设置工具帮助螺栓进入螺纹的速度、角度和最大扭矩。 通过单选按钮选择。 关闭：软启动已关闭。 开启：软启动已开启。 | 关闭
速度 | 定义软启动期间的速度。 | 300 rpm
时间 | 定义软启动的持续时间。 | 400 毫秒
重复拧紧检测 | 早期：在检测到已拧紧的螺钉/螺栓时立即终止拧紧。拧紧操作将被视为 NOK。要求激活软启动。 完成：即使检测到已拧紧的螺钉/螺栓，只有在执行所有拧紧步骤后，才可终止拧紧。拧紧操作将被视为 NOK。在不使用软启动时，要进行重复拧紧检测，必须选择重复拧紧检测完成选项。重复拧紧检测完成将在执行完所有拧紧步骤后终止拧紧。如果速度无法达到旋入速度的一半，拧紧将被视为重复拧紧并提示重复拧紧错误。 关闭：将不执行重复拧紧检测。 软启动组合 = 关闭和重复拧紧 = 之前不支持。 | 关闭
使用附件调校 | 附件调校通过单选按钮选择。 | 否
齿轮比 | 套筒转速 = 工具速度/传动比。 | 1.00
效率优化 | 例如，0.9 表示 10% 的效率损失。 | 1.00