# Kalibrera verktyget

Verktygets kalibreringsvärde beräknas från styrenhetens momentavläsningar och referensgivaren genom ekvationen nedan:

Nytt kalibreringsvärde = Gammalt kalibreringsvärde × Medelvärde (Referensvärden/styrenhetens värden)

1. Gå till startsidan och fliken Verktyg och välj det verktyg som ska kalibreras. Gå sedan till fönstret Kalibrering.

2. Ange det gamla kalibreringsvärdet från textrutan Kalibreringsvärde.

   Om kalibreringsvärdet justeras med mer än 10 % visas ett bekräftelsemeddelande eftersom denna ändring kan ha en betydande inverkan på systemets noggrannhet och prestanda.

3. Utför minst tre åtdragningar och använd de avlästa momentvärdena från styrenheten och referensgivaren (ACTA eller liknande) för beräkning av medel kalibreringsvärdena.

4. Beräkna det nya kalibreringsvärdet med hjälp av ekvationen Nytt kalibreringsvärde.

5. Lagra det nya kalibreringsvärdet i verktygsminnet genom att skriva in det beräknade värdet i textrutan Kalibreringsvärde och välja Använd.

När kalibreringen är klar, utför en åtdragning för att verifiera att de nya värdena är korrekta.