# Exportar/Importar

En la pestaña Controlador, el panel Exportar/Importar permite realizar las operaciones siguientes: Exportar, Importar y Copia de seguridad automatizada.

Utilice la ventana Exportar para exportar configuraciones de controlador, ajustes, resultados, eventos y registros de herramientas, que se pueden compartir con personal de servicio Atlas Copco para solucionar problemas con las herramientas.

Utilice la ventana Importar importar configuraciones y ajustes de controlador.

Solo se puede tener un proceso de exportación o importación activo a la vez. Se rechazará cualquier intento de iniciar un proceso de exportación o importación nuevo mientras haya uno pendiente.

Utilice la ventana Copia de seguridad automatizada para generar un archivo de copia de seguridad.

Puede exportar o importar datos a través de uno de los dispositivos siguientes:

- Memoria USB (formateada con una partición para trabajar con Linux: los formatos admitidos son, por ejemplo, FAT o NTFS)

- Interfaz web

- ToolsTalk 2

Durante los procesos de exportación o importación, una barra de proceso informa que se está realizando un proceso de exportación o importación. El tiempo necesario para realizar una exportación o una importación depende de la cantidad de resultados, eventos y archivos de registro importados o exportados.

## Exportar/Importar entre controladores

Los controladores pueden tener diferentes tipos de IAM que podrían tener capacidades diferentes.
Un controlador puede exportar todas las configuraciones aplicables al tipo de módulo IAM actual.

Un controlador no puede importar un archivo exportado desde un tipo de módulo IAM diferente. Esto también se aplica al usar ToolsTalk 2.

En esta sección

- Exportar Toda la información del controlador
- Exportar Ajustes y configuraciones
- Exportar Registros de herramientas conectadas
- Exportar resultados
- Exportar «registros e información de sistema»
- Importar configuraciones y ajustes de controlador
- Copia de seguridad automatizada