# Práca s kartou Uťahovanie

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

Zmena v konfigurácii programu na uťahovanie môže spôsobiť neočakávaný uťahovací moment, smer otáčania alebo rýchlosť v systéme(och), keď je program na uťahovanie momentálne používaný. Mohlo by to mať za následok ťažké ublíženie na zdraví a/alebo poškodenie majetku.

- Skontrolujte konfiguráciu programu na uťahovanie po pridaní nového programu alebo po uplatnení zmien existujúceho programu.

Zmeny vykonané v programoch na uťahovanie v ktorejkoľvek sekcii je potrebné aktívne aplikovať kliknutím na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu GUI. Poprípade môžete zmeny vrátiť späť kliknutím na tlačidlo Späť na rovnakom mieste.

Pri odchode zo sekcie, v ktorej boli vykonané zmeny (pomocou tlačidla Späť, Domov alebo Výsledok), sa používateľovi zobrazí okno s upozornením, kde je možné zmeny aplikovať alebo zrušiť. Používateľ nemôže pokračovať bez použitia alebo zrušenia zmien.

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Programy na uťahovanie POWER FOCUS 8 potrebujú mať nastavené parametre, aby mohli uťahovanie vykonávať. Vyberte si stratégiu a povinná bude buď možnosť Požadovaný moment alebo Požadovaný uhol. Iné nastavenia sú voliteľné, ako pozvoľný štart závitorez korekcia uťahovacieho momentu. Proces uťahovania môžete monitorovať pridaním limitov, v rámci ktorých sa musí udržať uťahovací moment alebo uhol, v ktorom sa natáča matica.

Proces uťahovania je rozdelený do štyroch stupňov: Štart, zaskrutkovanie, uťahovanie a zastavenie.

V tejto sekcii

- Štádiá konfigurácie stupňa
- Programy uťahovania
- Viacstupňové programy
- Konfigurácia programu uťahovania – Všeobecné parametre