# Integridade

Na exibição inicial, vá para a aba Controller (Controlador), selecione Hardware no painel esquerdo e vá para a janela Health (Integridade) para encontrar informações sobre o Battery status (Status da bateria) e a temperatura de vários componentes.

## Status da bateria

A bateria do POWER FOCUS 8 fica localizada no interior do painel frontal do controlador e serve como alimentação reserva para alguns elementos do sistema, como o relógio interno. O status da bateria é atualizado uma vez ao dia e quando o controlador reinicializa. Quando a bateria está próximo de ficar completamente descarregada, um aviso (3011) será exibido. Troque a bateria logo que possível, quando aparecer o aviso.

O status da bateria aparece no campo Battery status (Status da bateria) na janela Health (Integridade).

## Temperatura dos componentes do controlador

A temperatura dos vários componentes do controlador é monitorada continuamente pelo POWER FOCUS 8. As unidades de temperatura compatíveis são graus Celsius (°C) e graus Fahrenheit (°F), sendo que Celsius é a unidade padrão. É possível alternar entre as duas unidades sem precisar reinicializar o controlador. Quando um componente crítico excede a temperatura máxima, a fase da unidade é desativada e é mostrado um alerta (3010). A fase da unidade é novamente ativada quando a temperatura do componente fica abaixo da temperatura limite máxima.

Para cada componente, a última temperatura do controlador medida com o carimbo de data/hora de quando a medição foi feita aparece no campo Controller temperature (Temperatura do controlador) na janela Health (Integridade), É possível monitorar a temperatura continuamente em uma visualização gráfica para um componente.