# Výsledky naživo

V zobrazení Domov vyberte tlačidlo Prejsť na výsledky pre sprístupnenie výsledkov naživo.

Kontextové okno Výsledky naživo zobrazuje výsledky z rôznych virtuálnych staníc na ovládači v štyroch horných, ako aj štyroch dolných tablách. Dôvodom je možný výber dvoch odlišných výsledkov pre tú istú virtuálnu stanicu, ktorá sa zobrazí súčasne.

Výberom tably s výsledkami otvorte okno, v ktorom si môžete prejsť štyri rôzne zobrazenia výsledkov kliknutím na šípky na bočných stranách okna výsledkov.

## Zobrazenie výsledkov: Čísla

Prvé okno zobrazí výsledky v číselných údajoch.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

1 | Názov virtuálnej stanice
2 | Chybové hlásenie uťahovania NOK
3 | Výsledok uťahovacieho momentu
4 | Požadovaný moment
5 | Názov programu uťahovania
6 | Stav výsledkov OK uťahovanie má zelenú farbu. NOK uťahovanie má červenú farbu.
7 | Typ ovládania: Moment alebo uhol
8 | Prejsť na rozšírenie zobrazenie výsledkov
9 | Zavrieť okno
10 | Výsledok uťahovacieho uhla
11 | Požadovaný uhol
12 | Názov sekvencie dávky
13 | Výsledok korekcie uhla

## Zobrazenie výsledkov: Rozsiahly výsledok

Vyberte ikonu štvorca (□) v pravom hornom rohu okna výsledkov, aby ste získali rozšírené zobrazenie výsledkov. V tomto zobrazení sa zobrazia niektoré identifikátory ako VIN, ID spoja (ak sa používa) a niektoré ďalšie informácie, ako napríklad prispôsobený podrobný stav alebo uplynutý čas.

Ak je výsledok NOK, zobrazí sa vysvetľujúca správa.

Ak si chcete pozrieť zobrazenie výsledkov sledovania naživo, ťuknite na tlačidlo Zobraziť podrobnosti v pravom hornom rohu obrazovky.

## Zobrazenie výsledkov – Reportéry výsledkov

V zozname sú uvedené hodnoty z reportéra výsledkov.

Ak existuje reportér výsledkov definovaný pre monitor/obmedzenie programu, hodnota z daného monitora alebo obmedzenia sa nahlási. Ak neexistuje reportér výsledkov definovaný pre monitor alebo obmedzenie programu, hodnota z posledného vykonaného reportéra výsledkov sa nahlási.

Poradie vyhodnotenia, ak je v programe definovaných niekoľko reportérov rovnakého typu:

1. Reportér výsledkov o monitore programu alebo obmedzenia programu.

2. Reportér výsledkov o monitore alebo obmedzení posledného vykonaného stupňa v hlavnej ceste.

Hodnoty o najvyššej úrovni viacstupňového výsledku stanovené zodpovedajúcim reportérom výsledkov:

- Záverečný uhol stanovený záverečným uhlom reportéra výsledkov

- Záverečný uťahovací moment stanovený záverečným uťahovacím momentom reportéra výsledkov

- Prúd stanovený prúdom reportéra výsledkov

Výsledok stupňa pochádzajúci z výsledku NOK sa zobrazí s červeným pruhom.

Pre bližšie informácie vyberte iné reportéry výsledkov.

## Zobrazenie výsledkov: Graf sledovania

Pri zobrazení výsledkov sledovania sa dá lepšie zistiť správanie uťahovania na vykonanie úprav v programe uťahovania. V závislosti na stratégii uťahovania, sledovanie zobrazí rôzne parametre uťahovania. Použite šípky v pravom hornom rohu grafu sledovania na zobrazenie rôznych grafov sledovania dostupných pre zvolený výsledok uťahovania.

K dispozícii sú nasledujúce grafy sledovania:

- Moment/Čas

- Moment/Uhol

- Uhol/Čas

- Rýchlosť/Čas

- Rýchlosť/Uhol

- Gradient/Čas (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Gradient/Uhol (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Prúd/Čas

- Prúd/Uhol

Na grafe sledovania je možné priblížiť/vzdialiť, presunúť sledovanie a prečítať hodnoty osi x a osi y na konkrétnom bode.
V ľavom dolnom rohu grafu sledovania zvoľte ikonu plus (+) pre priblíženie, ikonu mínus (-) pre vzdialenie, resp. ikonu štvorca (□) pre obnovenie úrovne priblíženia späť na predvolené zobrazenie.

## Zobrazenie výsledkov – Vysoký-nízky výsledok

Zobrazenie výsledkov zobrazuje, či je výsledok vysoký, nízky alebo v rámci nastavených limitov.

Grafické zobrazenie zobrazuje, ak je výsledok uťahovania príliš vysoký alebo príliš nízky s ohľadom na stanovené limity pre program uťahovania.

Grafika vľavo zobrazuje hodnoty momentu. Grafika vpravo zobrazuje hodnoty uhla.

Ak je výsledok OK, grafika je zelená, ak je výsledok NOK, grafika je červená.

## Zobrazenie výsledkov – Reťazce identifikátora

Toto zobrazenie výsledkov zobrazuje reťazce identifikátorov, ktoré sú súčasťou viacerých čiarových kódov.

## Zobrazenie výsledkov: Výsledky sekvencie dávky

Toto zobrazenie výsledkov zobrazuje informácie o stave rôznych dávok v sekvencii dávky (Dávka/Prehľad) a informácie o uťahovaniach v každej dávke (Počet/Prehľad). Zobrazené výsledky platia len pre zvolenú sekvenciu dávky.

Ak je výsledok NOK, zobrazí sa vysvetľujúca správa.

Štvorce symbolizujú každú dávku v sekvencii dávky. Aktuálne zvolená dávka má modré pozadie. Dávka, ktorá obsahuje uťahovanie NOK, má červené orámovanie a diagonálnu červenú čiaru.

Kruhy symbolizujú každé uťahovanie v každej dávke. Uťahovania NOK majú červené orámovanie a diagonálnu červenú čiaru.

V tejto sekcii

- Zobrazenie stavu protokolu
- Prehľad virtuálnej stanice v mriežke