# Parâmetros da Fase Inicial do TensorPulse.

Durante a fase de início, a ferramenta gira em um modo de velocidade sem pulsos.

Nome do parâmetro | Descrição | Valores padrões
--- | --- | ---
Sentido | As opções de parâmetro são: CW (horário) ou CCW (anti-horário). | CW (Horário):
Início suave | Permite a definição da velocidade, ângulo e do torque máximo da ferramenta para facilitar a entrada do parafuso na rosca. Selecionado por botões de comando. Desativado: O início suave está desligado. On (Ativado): A Partida suave está ligada. | Desativado
Velocidade | Define a velocidade durante a Soft Start (Partida suave). | 300 rpm
Ângulo | Define o ângulo durante Soft Start (Partida suave). | 90°
Torque máx. | Define o torque máximo durante a Soft Start (Partida suave). | 1,25 Nm
Rehit detection (Detecção de reaperto) | Adiantado: Encerra imediatamente o aperto quando é detectado um parafuso já apertado. O aperto será considerado como NOK. Exige que o Início suave seja ativado. Completo: Mesmo que um parafuso já apertado seja detectado, o aperto não é encerrado até que todas as etapas do aperto sejam executadas. O aperto será considerado como NOK. Para fazer uma detecção de reaperto quando o Soft Start (Partida suave) não está ativado, a opção Rehit detection Complete (Detecção de reaperto Concluída) deve ser selecionada. A Detecção de rebatida Concluída não encerrará o aperto até que todas as etapas de aperto tenham sido executadas. O aperto será considerado uma rebatida se a velocidade nunca alcançar metade da velocidade de Rundown e for indicado um erro de rebatida. Desativado: Nenhuma detecção de rebatida será realizada. Não é permitida a combinação de Partida suave = Desativada e Reaperto = Cedo. | Desativado
Compensação de ângulo real | Alterna entre as posições Ativo ou Desativado | Desativado
Limites de movimento da ferramenta | Visível somente se True angle compensation (Compensação de ângulo verdadeiro) definido em On (Ativo). Define limites de rotação da ferramenta. |
Negativo | Visível somente se True angle compensation (Compensação de ângulo verdadeiro) definido em On (Ativado). Define a rotação negativa máxima da ferramenta. Se o valor for excedido, o aperto é encerrado e uma mensagem de erro relatada. É expresso em valor numérico de ângulo. | 30
Positivo | Visível somente se True angle compensation (Compensação de ângulo verdadeiro) definido em On (Ativado). Define a rotação positiva máxima da ferramenta. Se o valor for excedido, o aperto é encerrado e uma mensagem de erro relatada. É expresso em valor numérico de ângulo. | 30
Usar ajuste do acessório | Ajuste de acessório é selecionado por botões de comando. | Não
Relação da engrenagem | Velocidade de rotação do soquete = Velocidade da ferramenta/relação da engrenagem. | 1,00
Ajuste da eficiência | Por exemplo, 0,9 significa 10% de perda de eficiência. | 1,00