# Modo de prueba activo de capacidad de máquina: 10148

Modo activo de prueba de capacidad de máquina.

Nombre en SoftPLC: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- E/S internas: VERDADERO

- Baliza: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Pantalla del usuario: FALSO

- Selector programable: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO

- LED de herramienta: VERDADERO

- Zumbador de herramienta: VERDADERO

- Anillo de herramienta: FALSO

- Bus de campo: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Modo manual: FALSO

- Caja de indicadores: FALSO

- Vibrador de herramienta: FALSO

- Reglas de automatización: VERDADERO