# Exportovanie všetkých informácií ovládača

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table potom vyberte Export/Import.

2. Prejdite do okna Export vyberte ikonu tri bodky a potom v kontextovom okne vyberte Všetky informácie ovládača.

3. V okne Export vyberte Exportovať.
   Na konci procesu exportu kontextové okno exportu potvrdí, že export je dokončený.
   Automaticky sa stiahne súbor PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.

Pri exportovaní všetkých informácií ovládača sa konfigurácie, programy uťahovania, nastavenia, výsledky a udalosti ovládača exportujú pre ďalšie spracovanie. Časť exportu sa vykonáva z káblového nástroja aj z pripojených bezdrôtových nástrojov.

Všetky údaje zahrnuté v exporte sa uložia do súboru „PFExport_<IAM name>_<datetime (najnižšia hodnota zobrazená pre čas je v sekundách)>.tar.gz“, ktorý obsahuje nasledujúce súbory a adresáre:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv": Všetky dostupné výsledky.

  Výsledky sa exportujú do textového súboru vo formáte CSV. Posledný vykonaný výsledok je prvý v súbore CSV.

  Exportovať je možné nasledujúce výsledné informácie o uťahovaniach a uvoľňovaniach:

Výsledné informácie | Programy uťahovania | Viacstupňové programy | Synchronizované uťahovanie
--- | --- | --- | ---
Identifikačné číslo | - | - | X
Typ uťahovania | X | X | X
Názov virtuálnej stanice | X | X | X
VIN (reťazec identifikátora) | X | X | X
Dátum a čas | X | X | X
Jedinečný identifikátor nástroja | X | X | -
Názov sekvencie dávky | X | X | -
Počítadlo sekvencie dávky | X | X | -
Počet dávok | X | X | -
Názov skrutky | - | - | X
Celkový stav | - | - | X
Informácie o celkovom stave | - | - | X
Stav | X | X | X
Informácie o stave | X | X | X
Názov režimu | - | - | X
Názov programu uťahovania/viacstupňového programu | X | X | X
Chyba zastavenia | - | X | X
Chyby | - | X | X
Stupeň zlyhania | - | X | X
Kanál | - | - | X
Požadovaný moment (Nm) | X | X | -
Záverečný moment (Nm) | X | X | X
Požadovaný uhol (stupeň) | X | X | -
Začať záverečný uhol (Nm) | X | X | X
Záverečný uhol (stupeň) | X | X | X
Uhol zaskrutkovania (stupeň) | X | - | -
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | X | X | -
Uplynulý čas (s) | - | X | X
Nízky limit uhla (stupeň) | X | X | X
Vysoký limit uhla (stupeň) | X | X | X
Nízky limit momentu (Nm) | X | X | X
Vysoký limit momentu (Nm) | X | X | X
Počet impulzov | X | - | -
Prúd pri vypnutí (A) | X | X | X
Kompenzácia TrueAngle (stupeň) | X | X | -
Čas do úplného zaskrutkovania (ms) | X | - | -
Čas do záverečného momentu (ms) | X | - | -
Cieľový text | X | X | -
Údaje stupňa | - | X | X
Samorezný moment | X | X | X
Prevažujúci moment | X | X | X
Spúšť uhla zaskrutkovania | X | X | X

Oddeľovač polí a formát čísla závisia od nastavení jazyka:

Jazyk | Dátum/Čas | Oddeľovač polí | Formát čísla
--- | --- | --- | ---
Angličtina (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Čeština (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Nemčina (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Španielčina (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Francúzština (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Kórejčina (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Taliančina (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japončina (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugalčina (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Ruština (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Švédčina (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Čínština (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

V prípade synchronizovaného uťahovania sa všetky výsledky nachádzajú v súbore s názvom „PFExport_<datetime>_Results.csv.zip“.

- "PFExport_<datetime>_Events.csv": Všetky dostupné udalosti.

  Nasledujúce informácie o udalosti sa exportujú do textového súboru vo formáte CSV:

  - Závažnosť

  - Dátum

  - Čas

  - Kód

  - Popis

  - Virtuálna stanica, ktorá spustila udalosť (exportované len pre PF8-Handheld)

  - Nosič (exportované len pre synchronizované uťahovanie)

  - Kanál (exportované len pre synchronizované uťahovanie)

- „/settings“ - Nastavenia a konfigurácie (používané importom)

Nastavenia a konfigurácie exportované pre prevádzkovú zbernicu:

- Všeobecná konfigurácia prevádzkovej zbernice (vrátane adresy IP)

- Konfigurácia prevádzkovej zbernice

- Mapovanie prevádzkovej zbernice (mapovanie virtuálnej stanice na ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip": Viacstupňové programy uťahovania a uvoľnenia sa exportujú ako súbory .json (na použitie s MID2500)

- "atlas_sys_d.zip": Súbory denníka z aplikácie Drive

- "atlas_sys_i.zip": Súbory denníka z aplikácie IT Čítať ich môže len personál spoločnosti Atlas Copco

- "atlas_protocol_log.zip": Súbory denníka z externých adaptérov protokolu

- “ExportInfo.txt”: Textový dokument obsahujúci informácie o IAM a ovládači

- "atlas_plc.zip": Konfigurácia PLC.

- “licenseInformation.zip”: Informácie o licencii a systémových funkciách.