# Installera licenser på styrenheten

Observera att licenskällorna är begränsade till 1 Licensserver (TT2) och 9 FMS Portables (donglar) samtidigt. Licenser installeras antingen via servern (ToolsTalk 2) eller FMS Portable. Om licenskällans gränsvärde uppnås måste alla licenser från en källa tas bort från styrenheten för att skapa utrymme för licenser från den andra källan.

Innan några licenser installeras genom servern (ToolsTalk 2) måste du kontrollera att styrenhetens tid är synkroniserad med servertiden.

## Installera från servern

Tilldelning av serverbaserade licenser görs via ToolsTalk 2. Se användarguiden för ToolsTalk 2 för anvisningar om licensinstallation.

För att kunna installera licenser med ToolsTalk 2 måste rätt licensserver konfigureras:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret Atlas Copco Licenshanterare väljer du På.

3. Infoga rätt IP-adress för Servervärd (i regel samma som IP-adressen för ToolsTalk 2) och Serverport.

4. Välj Verkställ.

## Installera från FMS Portable (USB)

FMS (Functionality Management System) använder en speciell FMS Portable-enhet för att överföra funktioner till och från en styrenhet. USB-minnet innehåller både ett allmänt minnesområde och ett betrott lagringsutrymme som endast är tillgängligt för Licenshanteraren i en styrenhet. De inköpta funktionsobjekten laddas ned från Atlas Copco till det allmänna minnesområdet. Första gången FMS Portable sätts in i en styrenhet med en Licenshanterare kommer filen att upptäckas och avkodas. Funktionsobjekten överförs till det betrodda lagringsutrymmet som endast är åtkomligt från en Licenshanterare.

Om du har en USB-enhet med licenserna installerade, ska du följa följande steg för att installera dem på styrenheten.

1. Sätt in USB-enheten i USB-porten i styrenheten

   Fönstret med USB-licenshantering dyker upp i GUI. Kolumnen Pool visar totalt antal licenser på styrenheten från alla källor. Kolumnen Finns på FMS P visar tillgängliga licenser på den här dongeln, medan Från denna FMS P visar antalet licenser som har flyttats till den här styrenheten från markerad FMS P.

2. Klicka på vänsterpilen bredvid licensen du vill installera på styrenheten.

   Antalet i kolumnen Finns på FMS P minskar med värdet 1 och värdet i kolumnen Från denna FMS P ökar med 1.

Användaren kommer att presenteras med händelser på styrenheten för både licensöverföring start och slut.

## Licenssynkronisering

Befintliga licenser som har laddats ned från servern kontrolleras mot licensservern med två timmars intervall. Om inget svar från licensservern erhålls inom en 14-dagarsperiod, kommer de berörda licenserna återkallas. Användaren kommer också att varnas när licenser håller på att löpa ut. När licensen löper ut inom 7 dagar eller mindre kommer användaren att presenteras en varning en gång varannan timme. Om licenserna inte förnyas kommer de att upphöra och de berörda funktionerna kommer inte längre att vara tillgängliga.

Relevant information

- Licenskällor
- Ta bort licenser från styrenheten