# Zuschaltung Maschinentauglichkeitsmodus – 10152

Schaltet den Modus zum Test der Maschinentauglichkeit ein.

Name in SoftSPS: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_TOGGLE

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Interne E/A: FALSE

- Signalsäule: FALSE

- Bedienpult: FALSE

- Benutzerdisplay: FALSCH

- Soft-Selektor: FALSCH

- E/A-Erweiterung: FALSE

- Werkzeug-LEDs: FALSCH

- Werkzeugsummer: FALSCH

- Werkzeugring: WAHR

- Feldbus: FALSE

- ST-Selektor: FALSE

- TLS-Tag: FALSE

- Manueller Modus: FALSCH

- Leuchtbox: FALSE

- Werkzeugvibrator: FALSCH

- Automatisierungsregeln: FALSCH