# ワイヤレスクライアントの構成

1. ホームビューで、[設定]タブに移動し、左側のペインで[ネットワーク]を選択します。

2. [ワイヤレスクライアント]ウィンドウで、[編集]を選択します。

3. [有効]を[オン]に設定します。

4. 構成に応じて、 DHCPをオンまたはオフに設定します。オフに設定されている場合は、ローカルシステム管理者から提供された必要な情報を入力します。

   - IP address (IP アドレス)

   - Subnet mask（サブネットマスク）

   - Gateway (ゲートウェイ)

5. ネットワーク名 (SSID)を入力します。

6. [セキュリティ]ウィンドウで、[モード]を選択し、リストからセキュリティモードを選択します。WPA2 パーソナルを選択した場合は、セキュリティキーを入力します。

7. 必要に応じて、セキュリティパラメータを入力し、証明書ファイルとキーをインポートします。

8. 必要に応じてオプション設定を編集します。

9. 適用を選択します。

   コントローラはネットワークへのワイヤレス接続を確立します。

10. ユーザーインターフェイスにワイヤレスでアクセスするには、WebブラウザにIPアドレスを入力します。