1. Power Focus 8
2. Konfigurácia
3. Práca s kartou Ovládač
4. Synchronizované uťahovanie
5. Signály synchronizovaného uťahovania
6. Výstupné signály: podsignály
7. Stav hardvéru kanála - 81: podsignály
8. Núdzové zastavenie aktívne

# Núdzové zastavenie aktívne

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_EMERGENCY_STOP_ACTIVE

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1