# Externý identifikátor - 10045

Reťazec odoslaný v externom identifikátore za zahrnie do výsledku ako číslo VIN. Je možné uviesť až 2 identifikátory, ktoré majú prejsť z prevádzkovej zbernice na výber úlohy.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_IDENTIFIER

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE