# Calibrando a Ferramenta

O valor de calibração utilizado na ferramenta é calculado a partir dos resultados lidos no controlador, e no transdutor de referência de torque por meio da equação abaixo:

Novo valor de calibração = Antigo valor de calibração × Média (valores de referência/valores do controlador)

1. Na exibição inicial, vá para a aba Tool (Ferramenta) e selecione a ferramenta para a a ser calibrada. Em seguida, vá para a janela Calibration (Calibração).

2. Observe o valor antigo de calibração na caixa de texto Calibration value (Valor de calibração).

   Se o valor de calibração for ajustado em mais de 10%, um prompt de confirmação será exibido, pois a alteração pode impactar significativamente a precisão e o desempenho do sistema.

3. Faça pelo menos três apertos e use os valores de torque lidos do controlador e do transdutor de referência (ACTA ou semelhante) para calcular os valores médios de calibragem.

4. Calcule o novo valor de calibração usando a equação em Novo valor de calibração.

5. Guarde o novo valor de calibração na memória da ferramenta inserindo o valor calculado na caixa de texto Valor de calibração e selecione Aplicar.

Concluída a calibração, realize um aperto para verificar se os novos valores estão corretos.