# Accès au coffret sur le réseau LAN

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner Réseau sur le panneau gauche.

2. Dans la fenêtre port Ethernet usine, sélectionner Modifier puis Activé sur Marchepour modifier les réglages Ethernet.

Connecter le câble réseau au port Ethernet usine et spécifier manuellement les informations voulues ou, si elles sont disponibles, utiliser les informations fournies par le serveur DHCP. Les informations requises sont les suivantes :

- IP address (adresse IP)

- Masque de sous-réseau

- Gateway (passerelle)

Ces informations sont fournies par l'administrateur systèmes du site.

En utilisant l'option manuelle, des réglages facultatifs sont disponibles pour l'utilisation de serveurs DNS.