# Tabla de compatibilidad de herramienta con programa de apriete

La disponibilidad de las estrategias de apriete depende de las licencias instaladas en el controlador.

Estrategias de apriete | ES | ST | STR | SR | SB | ETT | SL (baja tensión) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Herramienta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Dos etapas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Etapa rápida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Tres etapas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Apriete Turbo | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Girar husillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Resultado externo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
Pulso de tensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impulso: una etapa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Producción de llave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Calidad de llave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Características de apriete | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (baja tensión) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Herramienta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ángulo real | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -