# Paramètres de la phase de démarrage TensorPulse

Lors de la phase de démarrage, l'outil tourne à vitesse continue, sans impulsion.

Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Sens | Options de paramètres : CW (« clockwise » : sens horaire) ou CCW (« counterclockwise » : sens antihoraire). | Sens horaire
Démarrage en douceur | Permet de définir la vitesse de l'outil, l'angle et le couple maximum pour faciliter l'entrée de la vis dans le filetage. Sélectionné par les boutons radio. Arrêt : le démarrage en douceur est arrêté. Marche : le démarrage en douceur est activé. | Off (Arrêt)
Vitesse | Définit la vitesse de l'outil pendant le Démarrage en douceur. | 300 tr/min
Angle | Définit la vitesse de l'outil pendant le Démarrage en douceur. | 90°
Torque max (couple maxi.) | Définit la limite supérieure de couple pendant le Démarrage en douceur. | 1,25 Nm
Détection de resserrage | Précoce : Arrête immédiatement le serrage si une vis/un boulon déjà serré est détecté. Le serrage sera considéré NOK. Nécessite l’activation de Démarrage en douceur. Terminé : même en cas de détection d'une vis ou d'un boulon déjà serrés, le serrage ne se termine pas tant que toutes les étapes de serrage n'ont pas été exécutées. Le serrage sera considéré NOK. Pour permettre la détection d'un resserrage lorsque l'on n'utilise pas le Démarrage en douceur, il faut sélectionner l'option Détection de resserrage terminé. L'option Détection de resserrage terminé ne va pas arrêter le serrage avant que toutes les étapes de celui-ci aient été exécutées. Le serrage sera considéré comme un resserrage si la vitesse n'atteint jamais la moitié de la vitesse d'approche. Une erreur de resserrage sera alors signalée. Arrêt : Aucune détection de resserrage n'est exécutée. La combinaison Démarrage en douceur = Arrêt et Resserrage = Précoce n'est pas autorisée. | Off (Arrêt)
Compensation d'angle vrai | Commutateur avec position Marche ou Arrêt. | Off (Arrêt)
Limites de déplacement d'outil | Activé si la compensation d'angle vrai est réglée sur MARCHE Définit les limites de rotation de d'outil. |
Négatif | Activé si la compensation d'angle vrai est réglée sur MARCHE Définit la rotation négative maximale de l'outil. Si la valeur est dépassée, le serrage s'interrompt et une erreur est signalée. Le paramètre est exprimé en valeur numérique d'angle. | 30
Positif | Activé si la compensation d'angle vrai est réglée sur MARCHE Définit la rotation positive maximale de l'outil. Si la valeur est dépassée, le serrage s'interrompt et une erreur est signalée. Le paramètre est exprimé en valeur numérique d'angle. | 30
Utiliser le réglage accessoire | Le réglage fin de l'accessoire est sélectionné à l'aide des boutons radio. | Non
Rapport d’engrenage | Vitesse de rotation de prise d'outil = Vitesse de l'outil / rapport d'engrenage | 1,00
Réglage d'efficacité | Par exemple, 0,9 signifie 10 % de perte d'efficacité | 1,00