# TensorPulse 開始段階パラメーター

開始段階中、ツールは、パルスなしの高速モードで回転します。

パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
Direction（向き） | パラメータオプションは CW (時計回り) または CCW (反時計回り) です。 | CW
ソフトスタート | ボルトがネジに入るのを容易にするために、ツールの速度、角度、最大トルクの設定ができます。 ラジオボタンで選択されます。 オフ: ソフトスタートがオフになります。 オン: ソフトスタートがオンになります。 | オフ
Speed（速度） | ソフトスタート中の速度を定義します。 | 300 rpm
角度 | ソフトスタート中の角度を定義します。 | 90°
最大トルク | ソフトスタート中の最大トルクを定義します。 | 1.25 Nm
リヒット検出 | 早期：既に締め付けたねじ / ボルトが検出されると直ちに締め付けを終了します。締め付けは NG とみなされます。ソフトスタートが有効になっていることが必要です。 完了：すでに締め付けたネジ / ボルトが検出されても、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けは終了しません。締め付けは NG とみなされます。ソフトスタートがアクティブでない場合にリヒット検出を行うには、リヒット検出完了オプションを選択する必要があります。リヒット検出完了では、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けを終了しません。速度がランダウン速度の半分に達しなかった場合、その締め付けはリヒットと見なされ、リヒットエラーが表示されます。 オフ: リヒット検出は実施されません。 コンビネーションソフトスタート = オフとリヒット = 早期は許可されません。 | オフ
真の角度補正 | オンまたはオフ位置のあるスイッチ。 | オフ
ツール移動制限 | [真の角度補正] が [オン] に設定されている場合にのみ表示されます。 ツールの回転制限を定義します。 |
負 | [真の角度補正] が [オン] に設定されている場合にのみ表示されます。 ツールの最大の負の回転を定めます。値が超過すると、締め付けが終了し、エラーがレポートされます。これは数値角度値で表現されます。 | 30
正 | [真の角度補正] が [オン] に設定されている場合にのみ表示されます。 ツールの最大の正の回転を定めます。値が超過すると、締め付けが終了し、エラーがレポートされます。これは数値角度値で表現されます。 | 30
アタッチメント調整を使用 | アタッチメントは、ラジオボタンで選択されます。 | なし
変速比 | ソケット回転速度 = ツール速度／ギア比。 | 1.00
効率の調整 | 例えば、0.9 は 10％ の効率の損失を意味します。 | 1.00