# インパルスシングルステップランダウン段階パラメーター

ランダウンの間に、ツールは、一定のモーター速度となる高速モードかパルスモードのいずれかを使用することができます。選択は、遭遇したトルクと、設定で指定されたトルク制限に応じて行われます。

パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
ランダウン速度 |  | ラジオボタンで選択されます。 ランダウン速度は、最大と手動間で選択できます。 | 最大値
ランダウン速度 | ランダウン速度 = 手動 | ランダウンステップ時のツール速度を指定します。 | 0 rpm
ランダウン時間制限 |  | ショートカットメニューから選択： オフ： ランダウン時間制限はオフになっています。 トリガーから：ランダウン時間制限はオンになっています。システムは、ツールトリガーが押され、時間制限に違反していると報告があると同時に時間の監視を始めます。 トルクから：ランダウン時間制限はオンになっています。システムは、指定のトルク値からの時間の監視を始め、時間制限に違反していることを報告します。 | オフ
ランダウン時間監視トルク | ランダウン時間制限 = トルクから | ランダウン時間制限監視が開始する場所からのトルク値。 | 2.5 Nm
最短時間 | ランダウン時間制限 = オン | ランダウンに対する最小許容時間。 | 10ms
最長時間 | ランダウン時間制限 = オン | ランダウンに対する最大許容時間。 | 5000ms
ランダウンパルス制限 |  | ショートカットメニューから選択： オフ： ランダウンパルス制限はオフになっています。 トリガーから：ランダウンパルス制限はオンになっています。システムは、ツールトリガーが押され、パルス制限に違反していると報告があると同時にパルスの監視を始めます。 トルクから：ランダウンパルス制限はオンになっています。システムは、指定のトルク値からのパルスの監視を始め、パルス制限に違反していることを報告します。 | オフ
ランダウンパルス監視トルク | ランダウンパルス制限 = トルクから | ランダウンパルス制限監視が開始する場所からのトルク値。 | 2.5 Nm
パルス最小 | ランダウンパルス制限 = オン | ターゲットに達するためのパルスの最小数 | 2
パルス最大 | ランダウンパルス制限 = オン | ターゲットに達するためのパルスの最大数 | 50
ランダウン完了トルク |  | スナグに達してランダウンが完了した際のトルク値を定義します。 | 5 Nm