# Not-Aus

Der POWER FOCUS 8 umfasst eine Infrastruktur zum Erstellen einer Not-Aus-Funktion mit redundantem Bremsen gemäß EN ISO 13849-1 Kategorie 3 PL d. Die Not-Aus-Funktion muss bei der Verwendung der entfernten Startfunktion eingesetzt werden.

Die Notaus-Funktion kann mit einer Vorrichtung zum Trennen der Stromversorgung (wie z. B. einem Notaus-Schalter) verwendet werden. Bei Betätigung unterbricht diese Vorrichtung die Spannungsversorgung des Controllers.

Die Not-Aus-Funktion kann mit einer einzelnen oder bis zu 10 Steuerungen in einem einzigen Not-Aus-Kreis genutzt werden. Bei der Konfiguration mit mehreren Controllern wird das Notaus-Signal über Notaus-Eingang und Notaus-Ausgang sowie PoE 1 und PoE 2 an alle zwischengeschalteten Controller übertragen. Die letzte Steuerung in der Kette gibt ein Feedback-Signal zurück, um anzuzeigen, dass alle Steuerungen das Not-Aus-Signal erhalten haben. Das Ereignis Notaus wird angezeigt.

Für den Notaus wird an der Anschlussplatte ein 24V DC-Ausgang über den Notaus-Anschluss auf der Anschlussplatine geschaltet.

In diesem Abschnitt

- Verkabelung
- Stiftkonfigurationen für den Not-Aus